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一、建设项目基本情况


		建设项目名称

		黑龙江省伊春市友好区污水处理厂设备升级改造项目



		项目代码

		2408-230719-04-01-873529



		建设单位联系人

		陈晓华

		联系方式

		13846691287



		建设地点

		伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南



		地理坐标

		（128度51分16.091秒,47度48分46.447秒）



		国民经济


行业类别

		D4620 污水处理及其再生利用；



		建设项目


行业类别

		四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）



		建设性质

		(新建（迁建）


(改建


(扩建


(技术改造

		建设项目


申报情形

		(首次申报项目             


(不予批准后再次申报项目


(超五年重新审核项目     


(重大变动重新报批项目



		项目审批（核准/


备案）部门（选填）

		/

		项目审批（核准/


备案）文号（选填）

		/



		总投资（万元）

		5009.25

		环保投资（万元）

		42



		环保投资占比（%）

		0.83

		施工工期

		2026年8月-12月



		是否开工建设

		(否


(是

		用地


面积（m2）

		0



		专项评价设置情况

		按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，土壤和声环境不开展专项评价。


本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不开展地下水专项评价工作。


大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。


表1-1 专项评价设置情况一览表

专项评价的类别


设置原则


本项目对应情况


大气


排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及

地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂

本项目为伊春市友好区污水处理厂扩建项目，本次新增污水处理量为2500t/d，使友好区污水处理厂现有5000t/d的处理规模提升至7500t/d的处理规模，属于新增废水直排的污水集中处理厂，需进行地表水风险专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

根据上表分析可知，本项目需设置环境风险专项评价。



		规划情况

		/



		规划环境影响


评价情况

		/



		规划及规划环境


影响评价符合性分析

		/





		其他符合性分析

		与三线一单的符合性分析：


生态保护红线


生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。黑龙江省内重点生态功能区保护红线范围包括重点水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、防风固沙功能区生态保护红线、生物多样性维护区生态保护红线，生态敏感区、脆弱区红线主要包括水土流失敏感区生态保护红线、土地沙化敏感区生态保护红线、江河湖库生态敏感区生态保护红线等，禁止开发区生态保护红线以国家级、省级和市（县）级自然保护区、风景名胜区、森林公园等为重点进行禁止开发区红线划定，其他生态保护红线范围包括具有重要生态功能区，以及生态极敏感/极脆弱的地区，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境。


本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，友好区污水处理厂内，根据黑龙江省环境科学研究院出具的三线一单分析报告可知本项目不在伊春市生态红线划定范围内。本项目距离最近的生态保护红线及森林公园，分别是友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区以及友好森林公园，二者与本项目的距离均为189.66米。本项目处理后的废水从排污口排入汤旺河，而友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区和友好森林公园位于本项目排污口的上游，同时，项目在建设和运营过程中，将严格遵守国家和地方有关生态环境保护的法律法规，采取一系列有效的污染防治和生态保护措施，确保不对周边生态环境造成不良影响。本项目对其影响极小，因此项目建设符合生态保护红线要求。


环境质量底线


环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。


①大气环境


本项目所在区域环境空气功能为二类区，根据《2024年伊春市生态环境环境质量公报》，伊春市环境空气质量达标，项目所在区域2024年为环境空气质量达标区。从现状监测结果显示，评价区内环境空气中TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。


本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，友好区污水处理厂院内，为污水处理厂扩建和设备升级项目，项目周围无学校、商住、医疗、养老机构、人口稠密区和公共服务区，冬季采暖由醇基燃烧锅炉提供，施工期产生的扬尘和汽车尾气在采取相应措施后，可确保污染物达标排放，本项目污水处理车间采用等离子除臭设施处理项目运营产生的恶臭气体，由15m高排气筒排放硫化氢、氨排放速率及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；预处理车间采用活性炭吸附处理机项目运营产生的恶臭气体，由15m高排气筒排放硫化氢、氨排放速率及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；燃醇基燃料锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度和汞及其化合物经15米高排气排放，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB4813271-2014）中燃油锅炉排放标准；醇基燃料储罐“大呼吸”产生的甲醇以无组织形式排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）表6中二级标准要求；厂界颗粒物、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。


各污染物在经过相应的环保措施处理后，均可实现达标排放。项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。


②水环境


本项目位于黑龙江省伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，属于汤旺河流域，本项目属于友好区污水处理厂的扩建和设备升级改造工程，生产废水主要为污泥压滤水、化验室废水和锅炉废水，污泥压滤水、化验室废水和锅炉废水直接排入友好区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准后排入汤旺河。本项目不会对区域水环境质量底线造成冲击。

③土壤、地下水


本项目属于友好区污水处理厂的扩建和设备升级改造工程，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）本项目不需要开展土壤及地下水环境影响评价，本项目对于可能存在泄漏物料的区域采取相关防渗措施，有效的保护了土壤及地下水环境，不会对土壤、地下水环境质量底线造成冲击。


3）资源利用上线


本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，占地性质为工业用地。本项目供水由市政管网供给，供电电源由市政供电电网提供，用水水源及供电电源可靠，冬季供暖由一台醇基燃料锅炉提供，不属于高污染燃料，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上线要求。

4）生态环境准入清单


本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，根据《伊春市生态环境准入清单》及《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》伊政规〔2022〕5号，本项目与伊春市生态环境准入清单对照情况见表1-2。


表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析

环境管控单元名称


伊美区地下水环境一般管控区


环境管控单元编码


YS2307176310001


管控单元类别


一般管控区


管控要求


项目符合性分析

环境风险防控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环 

境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目为污水处理厂扩建和设备升级项目，不属于重点单位，且已采取防渗措施，不会对地下水造成污染，因此符合环境风险防控要求。

环境管控单元名称


伊美区城镇空间


环境管控单元编码


ZH23071720001


管控单元类别


重点管控单元


管控要求


项目符合性分析

空间布局约束


1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。3.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

本项目属于友好区污水处理厂配套项目，主要为扩建规模，不涉及危险化学品生产且不属于“两高”行业。因此符合空间布局约束。

污染物排放管控

1.加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。3.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。

本项目采用一台0.7MW的醇基燃料锅炉供热，产生废气量较小，对环境影响较小，因此符合污染物排放管控。

环境风险防控

1.化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，不属于人员密集区，且本项目为污水处理厂扩建项目，不涉及有色金属冶炼、焦化等行业，因此符合环境风险防控要求。

资源开发效率要求


1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。3.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。4城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。


本项目为污水处理厂设备更新改造扩建项目，本项目对原有污水处理规模进行扩建和设备更新；本项目冬季供暖采用一台0.7MW醇基燃料锅炉，不涉及高污染燃料和燃煤锅炉，因此符合资源开发效率要求。

综上，本项目选址占地性质为工业用地，并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《伊春市生态环境准入清单》及《伊春市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》伊政规〔2022〕5号中相关要求。


1、与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）符合性分析


方案要求：（三）规范污泥处理方式。根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。（四）积极推广污泥土地利用。鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。


本项目污泥处置依托于上甘岭污水处理厂，本次项目属于友好区污水处理厂配套工程，污泥脱水后送至上甘岭污水处理厂进行污泥无害化处理。上甘岭污水处理厂距本项目20公里，定期运送污泥运输成本属于可接受范围内，且上甘岭污水处理厂污泥处理项目与本项目同时投产使用，且上甘岭污水处理厂处理能力为10t/d，本项目污泥量为3.75t/d（含水率60%），满足本项目需求，因此本项目污泥无害化处理依托于上甘岭污水处理厂可行。

因此本项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）相符合。


2、与《城市污水处理及污染防治技术政策》（建成[2000]124号）符合性分析


《城市污水处理及污染防治政策》（建成[2000]124号）要求：“城市污水处理设施建设，应采用成熟可靠的技术。根据污水处理设施的建设规模和对污染物排放控制的特殊要求，可积极稳妥地选用污水处理新技术。城市污水处理设施出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的，必须进行深度处理。”


本项目建成后污水处理规模为7500m3/d，采用“预处理+EBIS生化池+紫外线消毒”污水处理工艺，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中的一级A标准，本期工程污水通过排放总管排入汤旺河。本项目所采取的污水处理技术能够使出水水质达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。


3、与《水污染防治行动计划》符合性分析


强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。（住房城乡建设部牵头，发展改革委、环境保护部等参与）。


本项目为黑龙江省伊春市友好区处理厂扩建和设备更新工程，属于城镇污水处理厂，现有工程及本项目尾水排放均可满足《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中的一级A标准，符合要求。


4、与《黑龙江省“十四五”节能减排综合工作实施方案》符合性分析


（十）环境基础设施水平提升工程。加快构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，推动形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。持续推进城镇生活污水处理提质增效，加强城镇生活污水管网建设，实施混错接管网改造、老旧破损管网更新修复，加快补齐处理能力缺口，不断提升污水和污泥资源化利用率及污泥无害化处置率。加大垃圾资源化利用，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。重点推进垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理等项目建设，完善医疗废物收集转运处置体系。到2025年，新建改造排水管网1500公里，新增提标污水处理能力30万吨/日，县城污水处理率达到95%以上，县级以上城市生活垃圾和医疗废物无害化处理率均达到100%。（省发改委、省住建厅、省工信厅、省生态环境厅、省卫生健康委、省商务厅等按职责分工负责）。


本项目可做到固体废物无害化处理率达到100%要求，本项目危险废物委托有资质单位进行处置，本项目收水范围为伊春市友好区城市污水，经处理后尾水可达《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中的一级A标准，可提高伊春市友好区城市污水处理效率，本项目产生的污泥运送到上甘岭污水处理厂处理，符合《黑龙江省“十四五”节能减排综合工作实施方案》要求。

5、与《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）符合性分析

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）中要求：生物处理适宜处理有机固体废物，如畜禽粪便、污泥等。处理的固体废物中不应混入下列物质：a）有毒工业制品及其残弃物；b）有毒试剂和药品；c）有化学反应并产生有害物质的物品；d）有腐蚀性或放射性的物质；e）易燃、易爆等危险品；f）生物危险品和医疗废物；g）其他严重污染环境的物质。


本项目产生的污泥依托于上甘岭污水处理厂，污泥脱水后送至上甘岭污水处理厂进行污泥无害化处理，友好区污水处理厂为城镇污水处理厂，收水范围为友好区生活用水，不涉及工业废水等，不含有毒有害、腐蚀性、放射性物质，不掺杂生物危险品和医疗废物以及其他严重污染环境的物种，本项目危险废物交由有资质单位处置。符合《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）的要求。

6、产业政策符合性分析


本项目是城市污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修订），本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，符合国家产业政策。


7、选址合理性分析


本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，项目用地为工业用地，友好区污水处理厂厂区北侧为空厂房、东侧为林地、西侧为林地、南侧均为农田。本项目距离最近的生态保护红线和森林公园，分别是友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区以及友好森林公园，二者与本项目的距离均为189.66米，本项目处理后的废水从排污口排入汤旺河，而友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区和友好森林公园位于本项目排污口的上游，因此本项目对其影响极小。

本项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。本项目所在地紧邻公路交通便利。本项目厂址周围环境质量较好，环境空气、声环境满足所在区域的环境质量要求。本项目对大气污染物产生环节提出相应的污染防治措施，可确保各污染物稳定达标排放，对环境的影响较小，可被现有环境所接受；本项目经处理后尾水排放至汤旺河，经预测，各关心断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类要求，对水环境影响较小。可被现有环境所接受；本项目对高噪声设备均采取了控制措施，保证了厂界达标，可被现有环境所接受；本项目的固体废物经妥善处理，对环境影响很小。综上，本项目选址合理。








二、建设项目工程分析


		建
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		建设项目概况


友好区污水处理厂位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，2013年投入运行，处理规模为5000m3/d。友好区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准后排入汤旺河，现有污水处理厂入河排污口于2021年10月8日取得了伊春市水务局的准予行政许可决定书(伊水发(2021)47号),入河排污口位于污水处理厂北侧650m，东经128°51'51.708"，北纬,47°48'48.275"，G222国道上游22m处。由于友好区污水处理厂2023年11月至2024年3月平均日处理量为4966.69吨，最高日处理量接近5000吨，可能出现污水溢流的风险，故提出友好区污水处理厂设备升级改造工程。


本次新增污水处理量为2500t/d，使友好区污水处理厂现有5000t/d的处理规模提升至7500t/d的处理规模。为了有效利用现有设备，建设单位决定将现有工艺进行升级，本次改扩建工程主要建设污泥处理系统改造（污泥储池利旧）、深度处理系统改造、CASS池改EBIS池。

2、建设项目组成


项目名称：黑龙江省伊春市友好区污水处理厂设备升级改造项目。


建设地点：本项目位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，经度：128度51分16.091秒,纬度：47度48分46.447秒。友好区污水处理厂厂区北侧为空厂房、东侧为林地、西侧为林地、南侧均为农田。

项目总投资：5009.25万元，本项目与“黑龙江省伊春市友好区上甘岭镇污水处理厂设备升级改造项目”共用同一笔投资，即两个项目总投资共5009.25万元。

年运行时间：本项目劳动定员18人，为友好区污水处理厂现有员工，生产制度为一天3班，每班8小时，年生产365天。

建设内容：本项目主要包括友好区污水处理厂的扩容及设备升级。友好区污水处理厂的建设规模为5000m3/d，经本次升级扩容后的建设规模为7500m3/d；友好区污水处理厂设备更新改造主要包括改造污泥处理系统（污泥储池利旧）、改造集水提升池等；将CASS池改为EBIS池；对厂区内中控室等内含设备进行升级更新。项目采用“格栅→旋流沉砂器→集水提升池→EBIS生化池→絮凝+沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒”核心处理工艺，项目建成后可新增污水处理能力2500m³/d。

本项目主要工程组成见表2-1。


表2-1 项目组成一览表


序号


名称


项目建设内容


备注


1


主体


工程


升级改造系统

污泥处理系统改造：本工程增设污泥处理系统1套，设计污水处理规模7500m³/d、污泥处理规模1.5tDS/d。由阳光棚覆盖，平面尺寸为50m×7m×7m×1。

依托现有改造

深度处理系统改造：本工程增设深度处理系统1套，设计规模2500m³/d。平面尺寸为18m×9m。

新建

CASS池改EBIS池

主要用于降解池内有机物、氨氮、总氮及总磷


结构形式：钢砼


EBIS改造系统设计流量为7500m3/d，利旧生化池中进行改造，改造后设置3座EBIS池，单座EBIS处理量为2500m³/d，有效水深5m。整个EBIS系统大致分为生物选择区、厌氧区、空气推流区、低氧曝气区、沉淀池五个区域。


单池设计参数：生物选择区有效停留时间：0.82h；厌氧区有效停留时间：4.38h；空气推流区设置在低氧曝气区前端，气提区由隔墙及池壁围成，其间放置空气推流器；低氧曝气区有效停留时间：13.05h；


沉淀池表面负荷：1.2m³/(m2·d)


设计水量：104.17m³/h；


有效容积：1900.4m³（不含沉淀区）；


停留时间：18.24h（不含沉淀区）；


氧传递效率：≥25%；


混合液悬浮固体浓度(MLSS)：5~8g/L；


容积负荷：0.644kgCOD/（m3·d）；


污泥负荷：0.058kgBOD5/(kgMLSS·d)


总氮负荷：0.010kgTN/(kgMLSS·d)；


污泥产量：约1.08t-DS/d（总量）；


处理前污泥量：约108m³/d（含水率98.5%-99.0%）、约5.44m³/d（含水率75~80%）

依托现有改造

改造后污水处理系统

工艺流程为格栅→旋流沉砂器→EBIS生化池→絮凝+沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒，污水设计规模为7500m³/d


利旧改造

2

辅助工程


预处理隔栅间


位于厂区西北侧，建筑面积354.98m2，部分设备更换，增容提升泵池。

依托现有

污水池

位于厂区东北侧，建筑面积1460.21m2，部分设备更换，内设有一座生化池。

依托现有

污水处理车间

位于厂区东南侧，占地面积450.4m2。污水处理间从左到右依次是管理用房、化验室、值班室配电室、鼓风机房、原有污泥脱水间、消毒间。

消毒间：占地面积93.6m2，部分设备更换，主要用于污水消毒。

鼓风机房：占地面积93.6m2。


化验室：占地面积19.5m2，更换化验室全套设备，主要用于化验污水。


污泥脱水间：占地面积93.6m2，主要用于污泥脱水

管理用房：占地面积19.5m2。


值班室配电室：占地面积15m2，主要用于办公和电力管控。

依托现有

深度处理间

位于厂区西南侧，建筑面积503.25m2，主要用于污水的水质提升处理。

依托现有

调节池

位于厂区北侧，建筑面积308m2，主要用于污水水质和水量的调节。

新建

阳光房

与污水池贴建，占地面积为370.3m2，内设置一座污泥储池，地面面积62.54m2，主要用于贮存污泥。

新建


锅炉房

新建一座醇基燃料锅炉房和配套的15m高排气筒DA003，位于厂区西南侧，建筑面积为38.3m2，内设有1台0.7MW醇基燃料锅炉，用于冬季供热。

新建

综合办公楼

位于厂区西北侧，建筑面积204.39m2，主要用于办公。

依托现有

一座5m2的危险废物贮存点，用于贮暂存危险废物。

依托现有

3


储运工程


停车场

位于厂区西南侧，全敞开式停车场，主要用于停车。


依托现有

4


依托工程


排水


污水处理厂生产废水主要来自于污泥脱水间运行过程的排水、锅炉废水和化验室废水，生活污水主要是综合楼排出的厕所冲洗水和洗涤水，上述用水经厂区内管网排入友好区污水处理厂处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单））中一级A标准后最终排入汤旺河。厂区内雨水散排到厂区外

依托


5

公用


工程


供水


本项目无新增人员，无新增生活用水产生，本项目用水主要为锅炉用水和化验室用水，厂区内给水来自市政管网供给。

依托


供热


冬季供热由一台0.7MW醇基燃料锅炉提供。供热面积为1407㎡，醇基燃料年用料为34.8t。

新建

供电


友好区供电系统


依托


排水


本项目废水主要为污泥压滤水、锅炉废水和化验室废水，直接进入友好区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准后排入汤旺河。

依托


6

环保


工程


废水


本项目废水主要为友好区生活污水、生产废水污泥压滤水、化验室废水和锅炉废水，直接进入友好区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准后排入汤旺河。

新建


废气


本项目预处理格栅间采用活性炭吸附设施处理，经过处理后的废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放限值要求后经15米高排气筒DA001排放；

依托原有

污泥脱水间恶臭废气采用低温等离子设施处理，经过处理后的废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有组织排放限值要求后经15米高排气筒DA002排放；厂界臭气污染物浓度可以满足《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中表6中标准限值的要求；

本项目污水池恶臭废气采用微生物设施处理，经过处理后的废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准后无组织排放。

燃油锅炉废气满足经过15米高排气筒DA003排放；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

新建

噪声


本项目采用减振、隔声、风机软连接等噪声防护措施，采用上述措施后，经加强管理，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求。

新建


防渗


（1）本项目简单防渗区为鼓风机房及变配电室等，一般地面硬化，符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。


（2）本项目一般防渗区为综合办公楼、粗格栅及提升泵池、细格栅及旋流沉砂池、生化池，渗性能应不大于1×10-7cm/s，地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm，防渗等级应符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。


（3）本项目重点防渗区为危险废物贮存点、污泥储池，自下而上为防渗水泥硬化+2mmHDPE膜+防护垫层；防渗底部应采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。

（4）废污水收集管材的选取严格执行国家的标准规范，防渗应达到《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7重点防渗区技术要求。


（5）加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或管线破裂废水渗漏引起地下水的污染。

新建


固体


废物

项目产生的固体废物主要废布袋、废包装袋、废活性炭、废机油、化验室废药品、试剂空瓶和监测废液、废紫外线灯管、污泥。废布袋由厂家回收；废包装袋集中收集暂存于厂内，定期外售；废活性炭集中收集后由环卫部门统一处理；废机油集中收集后暂存至危险废物贮存点，定期交有资质单位处置；化验室废药品、试剂空瓶和监测废液集中收集，分类暂存至危险废物贮存点，定期交有资质单位处置；废紫外线灯管集中收集后暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。污泥经板框压滤机脱水至60%，暂存于污泥储池，定期转运至上甘岭污水处理厂进行无害化处理。

新建


3、项目主要设备及原辅材料消耗


本项目主要更换升级设备见表2-2。

表2-2设备清单


序号


设备名称


主要规格型号


单位


数量


1


铸铁镶铜圆形闸门启闭机

D=800 N=0.75kW


套


1


2


潜水搅拌机


D=460mm N=7.5kw


台


2


3


潜水排污泵


Q=150m3/h  H=6m N=3kW


台


1


1

竖片式纤维滤布滤池


过滤面积40㎡ 6.65×2.71×3.55mN=4.07kw


套

2

2

潜水泵

Q=200m³/h H=15m N=15kw


台

3

3

混合搅拌机


φ1500 H=5m N=1.5kw


台

2

4

非金属链条刮泥机


B=4.0m L=10.0m H=5.0m N=0.37kw

套

1

5

PAC溶药罐 

V=1000L N=0.75kw


套

1

6

PAC加药泵 


Q=100L/h  PN1.0Mpa  0.37kw


台

3

7


PAM溶药装置


三箱溶药 V=1500L N=0.55kw


套


1


8


PAM加药泵 


Q=500L/h  0.37kw 


台


3


1


污泥储池搅拌机


D=500mm,N=7.5kW


台

2

2


无堵塞自吸污泥泵 


Q=40m3/h P=0-0.6Mpa,N=3kw 


台

2

3


潜水搅拌器


D=320mm,740r/min,N=2.2kW


台

2

4


叠螺式浓缩机 


600kg-DS/h,N=6.7kw


套

2

5


三厢式PAM制备装置 


1500L/h,N=0.75kw


套

2

6


PAM加药泵 


Q=2.0m3/h,P=0-0.6Mpa,N=0.75Kw 


台

2

7


自动高压隔膜板框压滤机


200m3 ,N=7.5kw


套

1

8


污泥进料泵


最大空气耗量90L/s 最大流量1022lpm


台


2


9


污泥调理罐 


10m3 ,N=3.0X2kw 


套


1


10


倾斜螺旋输送机 


N=0.75kW


台


1


11


倾斜螺旋输送机 


N=2.2kW


台

1

12


水平螺旋输送机 


N=1.5kW


台

1

13


空压机


Q=7.5m3/min N=55kW


台

1

14


三氯化铁加药装置


∅1000 H=1.33m N=0.75kw


套

1

15


螺杆加药泵


G25-1 N=1.5kw


个


2


16


除臭设备及风机


Q=10000m³/h，P=2500Pa，N=15kW


套

1

表2-3 本项目主要原辅材料消耗量


序号


原辅材料名称


年用量

最大存储量

包装规格

1


硫酸

100L

20L

20L

2


硫酸银

1kg

0.5kg

0.5kg

3

硫酸汞

2kg

1kg

1kg

4

重铬酸钾


20kg

5kg

5kg

5

碘化汞、碘化钾

1kg

0.2kg

0.2kg

6

氢氧化钠

20kg

5kg

5kg

7

盐酸

50L

10L

10L

8

乙醇

20L

5L

5L

表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表


序号


名称


分子式


理化性质、爆炸性


毒理性质


1


硫酸


H₂SO₄


熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度（水=1）1.83，相对蒸气密度（空气=1）3.4，与水混溶；纯品为无色透明油状液体，无臭。


LD50:2140mg/kg(大鼠经口）；LC50:510mg/m³，2h（大鼠吸入）


2


硫酸银


Ag₂SO₄


熔点652℃，沸点1085℃，相对密度（水=1）5.45；白色结晶性粉末，微溶于水，溶于硝酸、氨水。


LD50：1000mg/kg（大鼠经口）；对皮肤、眼有刺激性。


3


硫酸汞


HgSO₄


熔点850℃，相对密度（水=1）6.47；白色结晶粉末，溶于水、酸，不溶于乙醇。


LD50：57mg/kg（大鼠经口）；具有蓄积毒性，长期接触损害神经系统、肾脏。


4


重铬酸钾

K₂Cr₂O₇


熔点398℃，沸点500℃（分解），相对密度（水=1）2.68；橙红色结晶，易溶于水，不溶于乙醇。


LD50：25mg/kg（大鼠经口）；具有强毒性，吸入、摄入会损害呼吸道、消化道及肝肾，有致癌风险。


5


碘化汞

HgI₂


熔点259℃，沸点354℃，相对密度（水=1）6.36；红色结晶或粉末，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。


LD50：40mg/kg（大鼠经口）；剧毒，接触或摄入会致肝肾损伤、神经系统损害，可引发中毒性休克。


6


碘化钾


KI


熔点681℃，沸点1330℃，相对密度（水=1）3.13；白色结晶粉末，易溶于水、乙醇、丙酮。


LD50：2850mg/kg（大鼠经口）；过量摄入会致甲状腺功能异常，对眼、皮肤有轻微刺激。


7


氢氧化钠

NaOH


熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.13；白色半透明结晶状固体，易溶于水并放出大量热，易潮解；具有强腐蚀性。


LD50：40mg/kg（小鼠经口）；接触皮肤和黏膜会引起严重灼伤。


8


盐酸


HCl


熔点（℃）：-114.8；沸点（℃）：108.6；相对密度（水=1）：1.20；相对蒸气密度（空气=1）：1.16；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。


LD50:900mg/kg(大鼠经口）；LC50:3124ppm，1h（小鼠吸入）


9

乙醇

C₂H₆O

熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.59，易溶于水和多数有机溶剂。为无色透明液体，有特殊香味。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，爆炸极限为3.3%-19%（体积分数）。

LD50：7060mg/kg（大鼠经口）；LC50：37620mg/m³，10h（大鼠吸入）

4、项目平面布置


本工程建设地点位于友好区污水处理厂厂区内，主要为扩建和设备改造升级，总用地面积126000m2。本项目厂区设有污水池、综合办公楼、锅炉房（本次新建）、预处理格栅间、阳光房（本次新建）、污水处理车间、三座调节池（本次新建一座）、深度处理车间和停车场。


污水池位于厂区东北侧；综合办公楼、锅炉房和预处理格栅间位于厂区西北侧；阳光房位于厂区北侧；污水处理车间和调节池位于厂区东南侧；新建调节池位于厂区西北侧；深度处理车间处于厂区南侧；停车场位于厂区西南侧，利于良好布局。给水、供电等均由市政管网提供，供热由一台醇基燃料锅炉提供，本项目平面布置图见附图2。


5、公用工程


（1）给排水

给水工程：


根据建设单位提供的资料，项目运输车辆不在场区内进行清洗，统一到专业的汽车清洗场所清洗，项目生产设备不需要清洗。


①生活用水


本项目职工均为友好区污水处理厂现有员工，因此不新增职工生活用水。


②化验室用水

根据建设单位提供，化验室使用酸、碱、盐、氧化剂等无机物以及酒精等有机物作为试剂，以上药剂少量会进入废水中，由于含酸、碱，拟单独收集，经中和处理后与进厂污水一并进入污水处理厂进行处理，用水量为0.16m3/d，58.4m3/a。

③0.7MW醇基燃料锅炉用水量

新建一台0.7MW醇基燃料锅炉用于生产供热，根据《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》内的（表4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”）可知，醇基燃料锅炉产生废水按1.33吨/吨-原料计（锅炉排污水0.968吨/吨燃料，软化处理废水0.362吨/吨-燃料），本项目年用醇基燃料34.82t，则1台0.7MW醇基燃料锅炉排污水产生量为33.71t/a，0.7MW醇基燃料锅炉软水制备废水产生量为12.6t/a。则0.7MW醇基燃料锅炉排水总量为46.31，按照排水量为用水量90%进行计算，则0.7MW醇基燃料锅炉用水水量为51.46t/a。


（2）排水工程：


①本项目不新增生活污水。


②化验室排水


根据企业提供资料，化验室用水排水系数为0.8，排水量为0.128m3/d，46.72m3/a。


③0.7MW醇基燃料锅炉排水量

根据《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》内的（表4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”）可知，醇基燃料锅炉产生废水按1.33吨/吨-原料计（锅炉排污水0.968吨/吨燃料，软化处理废水0.362吨/吨-燃料），本项目年用醇基燃料34.82t，则1台0.7MW醇基燃料锅炉排污水产生量为33.71t/a，0.7MW醇基燃料锅炉软水制备废水产生量为12.6t/a。则0.7MW醇基燃料锅炉排水总量为46.31t/a。


④污泥压滤水

友好区污水处理厂产生的污泥需先经板框压滤机压滤，产生污泥压滤水，友好区污水处理厂污泥处理规模为1.5tDS/d，经板框压滤机脱水至60%，污泥压滤水产生量为2.25t/d，821.25t/a，污泥压滤水经厂区内管网排入友好区污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中一级A标准后最终排入汤旺河。


⑤友好区污水处理厂扩建后新增处理污水

本项目属于友好区污水处理厂配套工程，主要扩建和升级更新设备，本次新增污水处理量为2500t/d，912500t/a。
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图2-1  水平衡图t/a

（3）供电


本项目供电依托市政管网。


（4）供热


本项目一台0.7MW的醇基燃料锅炉用于冬季供暖供热。


锅炉每小时消耗醇基燃料量的计算过程如下：锅炉每小时消耗生物质量=天然气锅炉出力/热效率/燃料热值

本项目0.7MW醇基燃料锅炉折算为602000kcal/h，本项目采用醇基燃料，根据企业提供资料醇基燃料的低位发热值为21000kcal/kg，换算为87864kJ/kg，锅炉设计热效率85%，则：0.7MW醇基燃料锅炉每小时消耗燃油质量=锅炉出力÷热效率÷燃料低位发热量=602000kcal÷85%÷87864kJ/kg=8.06kg/h（0.00806t/h）。


本项目锅炉主要用于冬季供热，年运行180天，小时数为4320小时，1台0.7MW醇基燃料锅炉的燃料用量为0.00806t/h，34.82t/a。

6、劳动定员、工作制度


本项目无新增人员，劳动定员18人，为友好区污水处理厂现有员工，生产制度为一天3班，每班8小时，年生产365天。



		工艺流程和产排污环节

		工艺流程简述（图示）：


（一）施工期工艺流程及产排污环节


1、施工期本项目变更前后施工期主要流程及产污环节与扩建环评审批一致。本项目施工时土方开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅。在结构工程施工中，采取梁板与墙柱砼分别浇筑成型的施工方案。钢筋全部在现场加工、现场绑扎。混凝土采用商品砼，实施泵送工艺，以确保文明施工和砼质量。施工用水为市政自来水，施工用电为市政电网电源。本项目施工时不设施工营地，施工人员生活办公依托一期项目现有生活办公区。工程所需建筑材料均采取外购，无需专设料场，施工产生的土方及时外运至政府指定地点，无需专设临时堆场，项目混凝土均外购商品混凝土，无需设置混凝土拌和站。项目施工用水为市政自来水，施工用电为市政电网电源。施工流程见下图。


[image: image3.png]e uE ey
¥ ¥

e, F2 BERE

v

BEHH

v

BEET







图2-2施工期工艺流程图

（二）运行期工艺流程及产排污环节

本项目主要包括友好区污水处理厂的扩容及设备升级。友好区污水处理厂的建设规模为5000m3/d，经本次升级扩容后的建设规模为7500m3/d；友好区污水处理厂设备更新改造主[image: image1.png]TS 1781158975000
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要包括改造污泥处理系统（污泥储池利旧）、改造集水提升池等；将CASS池改为EBIS池；对厂区内中控室等内含设备进行升级更新。项目采用“格栅→旋流沉砂器→集水提升池→EBIS生化池→絮凝+沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒”核心处理工艺，项目建成后可新增污水处理能力2500m³/d。

工艺流程说明：


根据污水进水水质及处理后的污水水质，污水处理整体流程如下：污水→粗格栅提升泵房→调节池→细格栅曝气沉砂池→旋流沉砂池→EBIS生化处理池→调节池+网格絮凝池+沉淀池→滤布滤池一体机→紫外线消毒池。污水首先经过预处理去除污水中大的悬浮物、漂浮物和沙砾，之后进入生化处理工艺去除水中大部分有机物，对污水中存在的氮具有较高的去除率，经过生化处理后的污水进入深度处理工艺，进一步去除污水中的SS及TP，通过本项目处理后污水的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A类排放标准后排入汤旺河。


1、预处理工艺污水预处理包括粗格栅提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、厌氧水解酸化池。预处理是去除污水中大块的呈悬浮状或漂浮状态的污物、砂砾等以确保处理系统安全运行。预处理通常包括粗、细格栅、沉砂等工艺。为保证污水提升泵不被堵塞，使其长期稳定地处于高效率状态下运行，在泵前设臵粗格栅。在后设臵细格栅，可有效地去除较小尺寸的固体悬浮物，保证后续处理构筑物及设备的正常运行。


2、生化处理工艺本次工程主体生物工艺采用EBIS处理工艺。EBIS一体式活性污泥系统是基于先进的同步硝化反硝化脱氮理论为基础的高效一体化生物处理系统，它通过控制曝气池溶解氧(小于0.5mg/L)，在单一池体内不仅完成对有机物的彻底去除，更重要的是实现了硝化反硝化的同步进行，且短程硝化反硝化占有相当比例，该系统不仅简化了系统脱氮的运行流程，节约了能耗，降低了对碳源的需求，提高了脱氮效率，同时也避免了由于硝态氮积累带来的不利影响。


3、深度处理工艺本工程采用：调节池+网格絮凝池+沉淀池+滤布滤池一体机的工艺。该工艺通过调节池对污水进行水质水量的均衡调节，确保后续处理单元的稳定运行。随后，污水进入网格絮凝池，在池内通过投加絮凝剂并利用网格的特殊结构，使污水中的微小颗粒聚集成较大的絮体。接着，污水流入沉淀池，在沉淀池中，依靠重力作用，使絮体沉降到池底，实现固液分离，去除大部分的悬浮物。最后，经过沉淀池处理后的水进入滤布滤池一体机，利用滤布的过滤作用，进一步去除水中的细小颗粒和杂质，提高出水水质。

4、污泥处理工艺本次设计污泥脱水采取叠螺浓缩脱水工艺，脱水后进行成分鉴定，如属危废应委托有资质单位进行安全处置；如不属危废，污泥脱水后含水率降至60%后，外运进行深度处理。


5、厂区除臭工艺：本项目预处理格栅间采用活性炭吸附处理措施，污泥脱水间采用离子除臭装置，EBIS组合池恶臭气体采用全过程微生物除臭工艺。处理后预处理格栅间废气通过15m高排气筒DA001排放；污泥脱水间废气通过15m高排气筒DA002排放；EBIS组合池废气经处理后无组织排放。
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图2-3 工艺流程图及产污环节图

主要污染工序


本次技改项目运营过程中产生污染如下表：


表2-5 项目运营期产污节点及因子汇总表

时段


污染源


产生部位


主要影响因素


影响对象


运营期


大气污染源


污水处理

NH3、H2S

区域环境空气质量


锅炉

烟气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

污泥产生的恶臭污染物

NH3、H2S、臭气浓度

废水污染源


板框压滤机压滤水

COD、NH3-N、SS

地表水环境质量


噪声污染源


设备运营噪声


污泥泵、风机等设备


厂址区域声环境质量


固体废物


除尘器

收集的粉尘、废布袋

厂址区域环境质量


辅料包装

废包装袋

机修


废机油


污水处理

废活性炭

废紫外线灯管

化验室

化验室废药品、试剂空瓶和监测废液





		与项目有关的原有环境污染问题

		（一）现有工程环保手续履行情况及建设情况


1、友好区污水处理厂简介


本项目属于友好区污水处理厂配套项目，本项目建设在友好区污水处理厂院内。


友好区污水处理厂位于伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南，总占地面积12600m2。友好区污水处理厂于2013年投产运行，负责处理来自友好区的污水，设计处理能力为7500m3/d，执行标准：《城镇污水处理厂污染物放标准》GB18918-2002一级B。


2021年友好区污水处理厂进行提标改造，工程实际处理能力为5000t/d，采用CASS污水处理工艺，执行标准由《城镇污水处理厂污染物放标准》GB18918-2002一级B提升至《城镇污水处理厂污染物放标准》GB18918-2002一级A。


2021年9月友好区污水处理厂通过环保验收，处理工艺为格栅、旋流沉砂池、CASS池、网络絮凝池、消毒池，实际处理量：5000m3/d，执行标准：《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002一级A。

2、本项目现有工程环保手续履行情况


（1）环境影响评价

2013年完成了《伊春市友好区排水及污水治理工程环境影响报告表》，2013年2月4日取得了《关于伊春市友好区排水及污水治理工程环境影响报告表的批复》（黑环建审〔2013〕35号）。环评批复污水处理规模为7500m3/d。


（2）竣工环境保护验收

2021年9月对该《伊春市友好区排水及污水治理工程》以实际5000m3/d的规模进行了现场监测及环境管理检查，编制了竣工环境保护验收监测报告。出水水质由《城镇污水处理厂污染物放标准》GB18918-2002一级B提升至《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准，并完成了竣工环境保护验收意见。


（3）排污许可


伊春市生态环境局于2020年1月17日核发排污许可证，证书编号：11230704001948397R001Q，有效期限：自2020年1月17日起至2023年1月16日止；于2021年3月变更了排污许可证，证书编号：91230704MA1C7PWF2L001Q，有效期限：自2020年1月17日起至2023年1月16日止；友好区污水处理厂（黑龙江龙发友佳环保科技有限公司）于2022年7月重新申领了排污许可证，证书编号：91230704MA1C7PWF2L001Q，有效期限：自2022年7月7日起至2027年7月6日止；2025年3月11日，重新申领了排污许可证，许可证号：91230704MA1C7PWF2L001Q，有效期限：自2025年3月11日起至2030年3月10日止。


（4）友好区污水处理厂于2023年6月完成了《黑龙江龙发友佳环保科技有限公司友好污水处理厂突发环境事件应急预案》

（5）原有工程建设情况


原有工程主要建设一座实际处理能力为5000m3/d的污水处理厂，主要处理友好区的生活污水。原有工程主要为友好区污水处理厂建设项目，总占地面积10463.2m²，污水处理厂采用CASS污水处理工艺，主要建设粗格栅、污水提升泵房，细格栅及旋流沉砂池、CASS反应池、污泥储池、污泥脱水间、鼓风机房、配电间和消毒间及综合楼等附属工程。污水处理厂规模为5000m³/d。年运行365天，每天运行24小时。


3、污水处理厂现有工程建设情况见下表：


表2-6 原有工程情况表

建设情况

建设情况

规模

建设5000m³/d污水处理厂一座及配套管网工程。总占地面积10463.2m²。

主体工程


污水工程

粗格栅间：1座尺寸为12×6×5m；


细格栅间：1座尺寸为10.5×9×5m；


钟式沉砂池：2座尺寸为2.13×2.8m；


3座CASS池，占地面积2196m²；


污泥脱水间：1座尺寸为21×10.5×6.0m的；


贮泥池：2座尺寸为2.5×2.5×4.5m的；


冲洗用水池：1座尺寸为2.2×2.2×4.5m；


污水提升泵3个

管道系统


共敷设污水管道18800m

辅助工程

鼓风机房

1座：18×12×5m


配电间

1座：15×9×4.5m

排水泵站

1座：D=6m、H=6m

综合楼

1座：24×10.2×6m

机修间、 仓库、车库

1座：30×10.8×3.9m

鼓风机房

1座：18×12×5m

门卫


1座：4.5×4.2×3m

锅炉房


1座：9×12m

公用工程


给水系统

由厂内一座水井供给

排水系统

项目废水排入本污水处理厂统一处理

供电系统

市政电网供电


供热设施

一台1t/h燃煤热水锅炉供热


环保工程


废气治理


预处理车间和污水处理车间废气经活性炭吸附装置后分别通过各自车间15米排气筒排放


废水治理


厂区内生活污水进入排水管道与来水一起处理达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

噪声治理

风机等高噪声设备安装减振垫、采用封闭式厂房。经监测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准


固废治理

栅渣、脱水污泥运速至伊春市污泥处理场进行深度处理处置：生活垃圾集中收集，由环卫部门处置；活性炭由厂家进行回收利用。

（二）目前运营期间污染物产生及排放情况如下：


本项目位于友好区污水处理厂院内，属于其配套项目，友好区污水处理厂已建成运行多年。

1、废气


根据2025年5月15日由黑龙江汉风环境检测技术有限公司出具的检测报告，有组织废气：预处理车间污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒DA001排放，排放废气中氨最大排放速率为0.0189kg/h,硫化氢最大排放速率为0.00675kg/h,臭气浓度(无量纲)最大监测浓度为355；污泥间废气经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒DA001排放，排放废气中氨最大排放速率为0.00238kgh,硫化氢最大排放速率为0.00082kg/h，臭氧浓度（无量纲）最大监测浓度为479，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表中15m高排气筒标准限制。

厂界无组织废气：氨的浓度最大值为：0.19mg/m³,硫化氢的浓度低于检出限,臭气浓度最大值为：19mg/m³，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准要求。


2、废水


原有项目废水主要为收集的友好区污水及厂区生活污水，废水经现有污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入汤旺河。现有工程运行稳定，根据好友区污水处理厂2025年10月-12月在线监测数据统计报表，友好区污水处理厂CODcr浓度范围在20.38mg/L~30.59mg/L，氨氮出水浓度0.175mg/L~5.195mg/L，总氮浓度范围在1.14mg/L~13.18mg/L之间，出水总磷浓度范围在0.102mg/L~0.355mg/L之间，在线监测设备出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。同时根据黑龙江汉风环境检测技术有限公司2025年11月6日出具的例行监测报告，监测结果详见表2-7。


表2-7  友好区污水处理厂监测结果一览表

序号

检测项目

在线监测数据

2025年10月29日例行检测结果


标准限值


1

pH值

/

7.4-7.7

6-9

2

色度

/

3-4

30

3

悬浮物

/

8-9

10

4

化学需氧量

21-32

50

5

总氮

10.1-11.0

15

6

总磷

0.04-0.08

0.5

7

氨氮

0.372-0.411

5（8）

8

五日生化需氧量

/

6.9-9.4

10

9

阴离子表面活性剂

/

未检出

0.5

10

石油类

/

0.06-0.15

1

11

动植物油

/

0.36-0.57

1

12

铅

/

未检出

0.1

13

镉

/

未检出

0.01

14

铬

/

未检出

0.1

15

六价铬

/

未检出

0.05

16

汞

/

未检出

0.001

17

砷

/

未检出

0.1

18

粪大肠杆菌群

/

3.4-4.8

102（MPN/L）

19

烷基汞

/

未检出

不得检出

根据表2-7可知友好区污水处理厂出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

3、噪声


原项目运营期的主要噪声源污水泵类、潜水搅拌器、污泥脱水机、板框压滤机、空压机、风机等设备噪声，经使用低噪声设备、减振、建筑物隔声等措施，减少噪声污染。


本项目位于友好区污水处理厂院内，根据2025年5月15日由黑龙江汉风环境检测技术有限公司出具的检测报告，监测期间污水处理厂内所有工序昼间、夜间均为生产运行状态，厂界昼间噪声值范围在51dB(A)~53dB(A)，厂界夜间噪声值范围在42dB(A)~44dB(A)，厂界1m处均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。


4、固体废物

原有项目运营过程产生的固体废物为生活垃圾、废活性炭、污泥沉砂和格栅渣。生活垃圾全部送达城市垃圾处理中心处理；废活性炭，直接由销售活性炭的厂家定期回收利用。污泥暂存污泥储池、沉砂、格栅渣送垃圾填埋场填埋；锅炉房产生的灰渣暂存锅炉房集中收集，外售有机肥厂。

（三）主要环境问题


（1）友好区污水处理厂接收水量为4966.69t/d，接近污水处理厂最大处理能力5000t/d。


（2）企业原有锅炉为燃煤热水锅炉，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》燃煤锅炉已淘汰，不满足先行标准要求。

（3）现有污泥采用填埋处置方式，为提升资源化利用效率，本次可对污泥处理方式进行优化改进。

（四）整改措施


本次更新改造后，友好区污水处理厂扩容至7500t/d，满足友好区生活污水


（2）本次更改为醇基燃料锅炉，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。


（3）友好区污水处理厂污泥运至上甘岭污水处理厂污泥无害化项目进行无害化处理，以提升污泥的资源化利用效率。







三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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		（一）环境空气质量现状


1、基本污染物

根据《2024年伊春市生态环境环境质量公报》，伊春市环境空气质量级别达二级标准，达标天数为359天(98.1%)。PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO-95per和O₃-8h-90per年均浓度分别为24μg/m³、34μg/m³、7μg/m³、13μg/m³、0.8mg/m³和104μg/m³。见表3-1。


表3-1  区域空气质量现状评价表 单位：mg/m3

污染物


年评价指标


现状浓度/（μg/m3）


标准值/


(μg/m3)


占标率


（%）


达标情况


PM2.5

年均值

24

35

68.57

达标

PM10 


年均值

34

70

48.57

达标


SO2

年均值

7

60

11.67

达标


NO2

年均值

13

40

32.50

达标


CO


日均值第95百分位数


800

4000

20.00

达标


O3

日最大8小时平均第90百分位数


104

160

65.00

达标


PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，可确定项目所在区域为达标区。

其他污染物


本项目选取补充监测的特征污染物为H2S、NH3，H2S、NH3数据来源为黑龙江博仕检验监测有限公司出具的检测报告，监测点位信息见表3-2及图3-1，监测结果见表3-4。监测时间为2026年2月4日-2月6日，连续监测3天。


（1）监测因子


根据本项目污染物排放特点及拟建厂址周围的环境特征，确定补充监测因子为：H2S、NH3。


（2）补充监测点位


在当季主导风向下风向设置1个监测点位。


表3-2  其他污染物补充监测点基本信息


编号


监测点位置


经纬度

监测项目


监测频次


1#


项目下风向200m


东经128°51'53.2696"


北纬47°48'51.5122"


H2S、NH3

连续监测3天，监测24小时均值

[image: image5.png]





图3-1 TSP监测点位图

（3）监测结果


本项目补充监测结果详见表3-3。

表3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）


监测点位


监测点坐标/°


污染物


平均时间


评价标准/(μg/m3)


监测浓度范围/(μg/m3)


最大浓度占标率/%


超标率/%


达标情况


X


Y


厂界下风向

128°51'53.2696"

47°48'51.5122"

H2S

24小时均值


10


3-9

90

0


达标


NH3

100

81-92

92

0


达标


根据监测结果可知：项目环境空气质量现状监测点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。


（二）水环境质量现状


根据《2024年伊春市生态环境环境质量公报》，2024年伊春市实际监测断面19个，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为15.8%，同比无变化；劣V类水体比例为5.3%，同比升高5.3%。


与2023年度相比，汤旺河伊春区下断面、美溪下断面、翠峦下断面、乌马河下断面、上甘岭下断面、汤旺河下断面、桔园林场断面、朗乡下断面、带岭下断面金山屯下断面、西林下断面、依吉密河新民断面、嘉荫县水质自动监测断面、背景断面水质无明显变化，乌伊岭下断面、红星入境断面、新青下断面、五营下断面、红星出境断面水质有所变差。


地表水监测详见地表水专章。

（三）声环境质量现状


根据《2024年伊春市生态环境环境质量公报》，2024年度，伊春市对各功能区声环境监测点位共进行4次监测，各监测点噪声昼间等效声级达标率为100%，同比无变化；夜间等效声级达标率为100%，同比无变化。本项目厂界外周边50m内无声环境保护目标，未进行声环境质量现状调查。

（四）土壤、地下水环境质量现状


本项目通过落实报告中采取的分区防渗措施后有效预防了土壤、地下水污染，不存在土壤、地下水污染途径，因此，本项目不进行土壤、地下水环境质量现状监测。
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		据现场踏勘可知，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；无自然保护区、风景名胜区、文化区。500m范围内无居住区和农村地区中人群较集中的区域；50米范围内无声环境保护目标。


一、大气环境保护目标


本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无大气环境保护目标。


二、声环境保护目标


本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境保护目标


本项目厂区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。

四、生态环境保护目标


本项目用地属于工业用地；友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区是本项目距离最近的生态保护红线189.66m，作为本项目的保护目标；黑龙江伊春友好省级森林公园为省级森林公园，总面积2099.81公顷，是距离本项目最近的森林公园，最近距离约189.66km，自然保护分区为一般控制区，作为本次的保护目标。
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		1、废气


本项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值及表2二级标准要求；厂界无组织恶臭废气排放执行《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）表6中的二级标准；新建0.7MW醇基燃料锅炉产生的烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉限值；醇基燃料储罐产生的甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）中表A.1的排放限值；具体标准限值详见下表。

表3-4  大气污染物综合排放标准限值

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）


15m高排气筒有组织标准

浓度限值（mg/m3）


排放速率（kg/h）


颗粒物


1.0


120

3.5

甲醇

120

190

5.1

表3-5《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物项目


排放限值


限值含义


NMHC


10mg/m3

监控点处1h平均浓度值


30mg/m3

监控点处任意一次浓度值


表3-6  恶臭污染物标准  单位：mg/m3

污染物


无组织排放浓度限值（mg/m3）

最高允许排放速率

排气筒高度（m）

速率（kg/h）

NH3

1.5

15

4.9

H2S


0.06

15

0.33

臭气浓度


20（无量纲）

15

2000（无量纲）

表3-7《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）

项目


厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准


氨


1.5mg/m3

硫化氢


0.06mg/m3

臭气浓度


20（无量纲）


表3-8  锅炉大气污染物排放标准  单位：mg/m3


污染物项目

限值

污染物排放监控位置

燃油锅炉

颗粒物

30

烟囱或通道

二氧化硫

100

氮氧化物

200

汞及其化合物

/

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

2、噪声排放标准


施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表。


表3-9 本项目运营期及施工期噪声限值


项目


噪声限值dB(A)


施工期


昼间


夜间


60

50

运营期


类别


环境噪声标准值dB(A)


昼间


夜间


2类


60

50

3、本项目属于友好区污水处理厂配套工程，产生污水由友好区污水处理厂处理后排入汤旺河，尾水执行《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中的一级A标准。

表3-10  污水排放标准
单位：mg/L


项目


单位


排放标准

《城镇污水处理厂污染物放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）

pH


无量纲


6~9


COD


mg/L


50


BOD5

mg/L


10


SS


mg/L


10


NH3-N


mg/L


5（8）


TN


mg/L


15


TP


mg/L


0.5


注：括号外数值为水温＞12℃时的控制值，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

4、固废排放标准


一般固废的暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求。
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		本项目主体建设单位为伊春市友好区市政环卫服务中心，本项目属于友好区污水处理厂的配套工程。


改扩建后本项目地表水污染物变化情况统计详见表3-11。现有工程排放量依据排污许可证副本。

表3-11  水污染物变化统计表   单位t/a


名称


现有排放量


改扩建


排放量


以新带老削减量


总排放量


总增减变化量


COD


81.8

45.63

/

127.43

+45.63

氨氮


10.69

4.56

/

15.25

+4.56







四、主要环境影响和保护措施
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		本项目工程施施工期的影响主要由于工程填挖土、占地等过程中产生的粉尘、施工机械噪声、交通运输对区域环境的影响，以上影响随施工期结束而消失。


1、水环境保护措施


本项目建设期间产生的废水主要为施工人员的生活污水。因施工人员均为本地人员，施工营地无生活污水产生，施工废水直接排放必然会造成周围地区污水漫流，并对受纳水体产生不利影响，因此应在施工场地建设20m3的沉淀池用于储存施工废水，施工废水沉淀后回用于场地压尘等工序，不外排。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。施工期间废水的排放随着施工期的结束，亦会随之消失。


施工期在采取以上防治措施以后，产生的水污染物对环境影响较小。


2、大气环境保护措施


本项目施工、装修期大气污染物主要有建筑、装修材料运输、装卸、土石方挖掘堆放等产生的扬尘，对易产生扬尘的建筑材料设立临时仓库。在施工期间要洒水作业，尤其是混凝土和砂浆搅拌站及基础施工的挖土与填充时更应如此，要在搅拌站和砂子堆放场周围及基础施工现场经常洒水，以减轻二次扬尘的污染。


散装原材料运输过程中采用苫布遮盖，施工现场应采取洒水等措施；建筑材料堆放应用篷布遮盖。施工弃土应及时外运，避免长时间堆放，大风天禁止施工，大风天禁止向弃土场弃土，弃土时应按顺序由外向内有次序弃土，并且弃土后要进行土地平整和压实，尽可能减少扬尘产生量。土方和剥离表土临时堆放场周围设置遮挡，并加盖篷布定期洒水，防止二次扬尘污染。


禁止大风天气施工，为减少土方临时堆放的过量扬尘，在晴天或气候干燥的情况下，应适当向填土区、储土堆及作业面、地面撒水，扬尘产生量将降低28%～75%，可大大减少其对环境的影响。


采取以上措施后，可有效降低施工期废气对居民区及周围大气环境的影响。


3、声环境保护措施


由于施工现场施工车辆机械较多，建议采取以下措施：施工单位应首先选用低噪声设备，并对设备进行常规维修保养。施工现场应保持道路通畅，减少车辆鸣笛产生的噪声；因施工沿线声环境敏感目标较多，应结合环境敏感目标特点，合理安排工期。该项目施工时间较长，为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）、《建筑施工噪声管理办法》相关要求，做好以下几点：


①禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用沉管灌注桩；


②施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业。如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；


③施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于远离居民的地方，对于固定设备需设操作棚或临时声屏障；


施工过程中采取本报告的防治措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）限值。采取以上措施后，可最大限度减少项目施工噪声对周围环境敏感点的影响。


4、固体废弃物保护措施


本项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、剩余土方和施工人员生活垃圾。生活垃圾经收集后交环卫部门处理。施工过程中会产生少量建筑垃圾，经妥善收集后，送往建筑垃圾指定地点处理。项目施工过程中会产生少量土方，用于水厂内绿化，不设置专门弃土场。在落实以上措施后，本项目施工期间产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。


5、生态保护措施


建设期间表土单独堆存于厂区范围内，堆土场表面采用密目网进行苫盖，同时坡脚采用编织袋土埂拦挡，以防止雨水冲刷造成的水土流失，施工结束后，表土全部回覆于绿化区域。在施工区设立临时沉淀池，收集施工过程中产生的一系列施工废水，该废水经沉淀后回用，并定期对沉淀池沉渣进行清理。当工程建设完毕后，推平沉淀池。


本项目按本报告提出的治理措施进行施工，可以使其对环境的影响降低到最低程度，对本项目环境保护目标的影响在可接受的程度内；施工期结束后，有关污染因素随即消除。
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		1、废气环境影响和保护措施分析


（1）恶臭气体

本项目在运行阶段主要环境空气污染来源于污水处理厂产生的恶臭气体。


恶臭气体产生工序主要是格栅间、生化处理池、污泥处理等构筑物，臭味气体从组成看可分为4类：第一类是含氮化合物，如氨氮、胺类、酰胺类以及吲哚类等；第二类是含硫化合物，如硫化氢、硫醇类、噻吩类等；第三类是含氧有机物，如醇、醛、酮、酚以及有机酸等；第四类是烃类化合物，如烯烃、烷烃、炔烃以及芳香烃等，臭气主要成分是硫化氢、氨和甲硫醇，臭气性质见表4-1。


表4-1污水处理厂恶臭污染物的主要性质表

种类


性质


氨


硫化氢


化学式


NH3

H2S


颜色


无


无


常温下状态


气体


气体


气味


强烈刺激性气味


恶臭，具有臭鸡蛋气味


嗅觉阈值（ppm）


0.7


0.14


密度（g/L）


0.5971


1.19


比重


0.5971，空气＝1.00


1.19，空气＝1.00


熔点


-77.7℃


-85.5℃


沸点


-33.5℃


-60.7℃


其他性质


易被液化成无色的液体，溶于水、乙醇


有毒性


污水处理厂的恶臭主要可以分为两类：第一类是直接从污水中挥发出来的，第二类是由于微生物的生物化学反应而新形成的，尤其与厌氧菌的活动有很大关系。


本项目的恶臭主要来源和产生原因分为以下几个环节：


1）预处理格栅间


粗格栅及提升泵房：进水泵房由于集水池中污泥在厌氧细菌的作用下会产生恶臭物质，格栅的恶臭则是由于栅渣的积累和刮泥机的运行造成的。


细格栅间、沉砂池：沉砂池内进水BOD5浓度较高，会造成缺氧，产生大量的还原性恶臭物质，随着沉淀过程而挥发出来。


2）污水池

生化池（EBIS池）：污水处理过程中，厌氧区等发生厌氧反应，产生恶臭；低氧曝气区曝气和搅拌会引起恶臭的扩散。


3）污泥脱水间

污泥处理间：污泥在浓缩脱水过程中，会产生恶臭气体。

本项目污水处理厂与城市污水厂污染物类型和进水指标很接近，因此根据王喜红于黑龙江环境通报发表的《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》可知，恶臭源强厂采用类比监测进行确定，通常可按产生恶臭设施的构筑尺寸进行粗算。污水处理厂主要处理设施产生强度见表4-2。


表4-2污水处理厂恶臭污染源单位面积产生系数（单位mg/s·m2）


产生位置


NH3

H2S


粗格栅间和提升泵房


0.610


1.068×10-3

细格栅间和沉砂池


0.520


1.091×10-3

生化池（EBIS组合池）


0.0049


0.26×10-3

污泥浓缩脱水间


0.103


0.03×10-3

则本项目恶臭污染物产生情况见表4-3。

表4-3本项目恶臭污染物产生情况一览表


产生位置


面积（m2）


NH3

H2S


mg/s

kg/h

t/a

mg/s

kg/h

t/a

预处理格栅间

粗格栅间和提升泵房


250.1

152.561

0.549

4.809

0.267

0.00096

0.0084

细格栅间和沉砂池


250.1

130.052

0.468

4.101

0.273

0.00098

0.0086

污水池

生化池（EBIS组合池）


1460.21

7.155

0.026

0.228

0.380

0.0014

0.0123

污泥脱水间

污泥浓缩脱水间


370.3

38.1409

0.137

1.201

0.011

0.00004

0.0004

合计


2080.61

327.909

1.18

10.34

0.931

0.0034

0.030

根据工程实例《离子除臭技术应用于山西省霍州市主城区污水处理厂》（张宏伟，程志兵，吕洪国等），该污水处理厂规模为2万m3/d，采用生物处理工艺，恶臭污染物采用离子除臭装置处理后，15m高的排气筒排放。经安装调试结束后，环境保护部门对其监测结果表明：硫化氢去除效率为83.2%，氨去除效率为71.6%。本项目污水处理工艺相似，恶臭处理方式相同，因此具有可比性。


类比该工程实例，本项目采用预处理、EBIS工艺、紫外线消毒工艺，预处理间和污泥脱水间设置除臭系统，污泥脱水车间产生的恶臭气体经过集气装置收集（收集效率90%）后采用离子除臭装置处理，硫化氢去除率83.2%，氨去除率71.6%，处理后通过15m高排气筒排放，排风量为4000m3/h，NH3、H2S排放情况见下表。与处理车间采用活性炭除臭，处理后通过15m高排气筒排放，排风量为10000m3/h，EBIS组合池恶臭气体采用全过程微生物除臭工艺。根据《城镇污水处理厂全过程除臭技术》一文（发表于《中国环保产业》2014年11期），全过程微生物除臭工艺抑制臭气产生率在90%以上，本次评价取90%，微生物除臭后以无组织形式排放。则处理后EBIS组合池无组织恶臭污染物NH3排放量为0.023t/a，排放速率为0.026kg/h；H2S排放量为0.012t/a，排放速率为0.0014kg/h。


表4-4 恶臭气体有组织污染物排放源强


产生位置

污染物

产生源强（kg/h）

收集率/去除效率

有组织排放源强（kg/h）

预处理格栅间排气筒DA001

NH3

1.017

收集率90%，硫化氢去除率83.2%，氨去除率71.6%


0.261

H2S


0.00194

0.0003

污泥脱水间排气筒DA002

NH3

0.137

收集率90%，硫化氢去除率83.2%，氨去除率71.6%

0.035

H2S


0.00004

0.000006

表4-5 恶臭气体无组织污染物排放源强


产生位置

污染物

产生源强（kg/h）

收集率/去除效率

无组织排放源强（kg/h）

预处理格栅间

NH3

1.017

/

0.1017

H2S


0.00194

0.000194

污水池

NH3

0.026

抑臭效率90%

0.023

H2S


0.014

0.013

污泥脱水间排

NH3

0.137

/

0.0137

H2S


0.00004

0.000004

（2）醇基燃料锅炉


项目拟设置1台0.7MW醇基燃料锅炉，锅炉采用醇基燃料（甲醇）作为燃料，醇基燃料年用量共计34.82吨，锅炉每天运行24小时，年运行180天，4320h。醇基燃料属于清洁能源，燃烧产生的污染因子主要为颗粒物、SO2、NOX和林格曼黑度。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）—“锅炉产排污量核算系数手册”—“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表-燃油工业锅炉”中的统计，本项目0.7MW醇基燃料锅炉燃烧废气中各污染物产生量见下表：


表4-6  0.7MW醇基燃料锅炉燃烧废气产生情况

原料名称

系数手册


本项目0.7MW醇基燃料锅炉


醇基燃料


污染物


指标


单位


产物系数

产物系数

原料数量t/a

产生量t/a

产生速率


kg/h

产生浓度mg/m3

工业废气量


Nm3/t-原料


5453

5453

34.82

189873.46Nm3/a

/

/

颗粒物


kg/t-原料

0.26

0.26

0.009

0.0021

47.7

二氧化硫


kg/t-原料

20S①

0.2

0.007

0.0016

36.4

氮氧化物


kg/t-原料

0.59

0.59

0.021

0.0049

111.5

注：①*SO2的产污系数是以含硫量S%的形式表示的，单位为mg/m3，其中含硫量S%是指燃料收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量S%为0.1%，则S=0.1。本次环评醇基燃料锅炉参照“醇基液体燃料标准（GB16663-1996）”中硫含量标准限值S=0.010进行评价。


0.7MW醇基燃料锅炉配备布袋除尘器处理后通过现有工程15m高的排气筒DA001排放，布袋除尘器对颗粒物去除效率以99%计，则0.7MW醇基燃料锅炉废气排放情况详见下表。


表4-7  0.7MW醇基燃料锅炉燃烧废气产生情况

废气类型


污染物


名称

产生量t/a


产生浓度mg/m3

处理措施


排放去向


产生量t/a


产生浓度mg/m3

排放标准浓度mg/m3

锅炉烟气

颗粒物


0.009

47.7

布袋除尘器

DA003

0.00009

0.477

30

二氧化硫


0.007

36.4

0.007

36.4

200

氮氧化物


0.021

111.5

0.021

111.5

250

（3）醇基燃料储罐


厂区内设置1个8t醇基燃料储罐，储罐内液体介质在没有收发作业静止储存的情况下，随着外界气温和压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、液体蒸发速度、混合气体深度和蒸气压力也随之变化，这种排除混合气和吸入空气过程造成的液体介质损耗叫“小呼吸”损耗，通常也叫介质的静止储存损耗。日常存储状态下，可保持管内恒温在25℃。不会产生较大温度差异，因此本项目储罐“小呼吸”较小。本次主要考虑装料时储罐因装料的原因，罐内液体体积增加，气体压力增加，当压力增至呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气时产生的废气，一般会有异味产生，以甲醇计。

储罐“大呼吸”排放源强营运期间，项目罐区各呼吸损失计算如下：“大呼吸”计算公式：

Lw=4.188×10-7×M×P×KN×KC×Q


Q式中：Lx——固定顶罐工作损失（kg/m3）；

M——储存内蒸汽的分子量（g/mol）；本次取M=32.04；

P——取101325Pa；

KN--周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定（K≤36，KN＝1；36<K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K≥220，KN＝0.26），根据企业提供资料，醇基燃料年用量为34.82t，厂区内设置1个8t醇基燃料储罐，本项目柴油年周转次数为34.82/8≈5次，故KN＝1；

Kc——油品系数，石油原油取90.65，其他取1.0；

Q——物料泵送入罐量（m3），本次评价为34.82/0.83=41.95m3/a。

由上式计算可得“大呼吸”废气产生量为57.04kg/a，则储罐大呼吸损耗量为0.057t/a，储罐“大呼吸”仅在装料时产生，为偶发现象，醇基燃料以无组织形式排放。储罐呼吸排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
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		表4-8 废气污染物排放源一览表


工序/生产线

装置


污染源

污染物


污染物产生


治理措施


污染物排放


排放


时间(h)


排放量


（t/a）


核算方法


产生


废气量（m3/h）


产生


浓度（mg/m3）


产生量（kg/h）


工艺


效率（%）


是否为可行技术

核算方法


排放


废气量（m3/h）


排放浓度（mg/m3）


排放量（kg/h）


预处理车间

DA001

NH3

产污系数法

10000

101.7

1.017

活性炭吸附

收集率为90%硫化氢去除率83.2%，氨去除率71.6%

是

产污系数法

10000

26.1

0.261

8760

2.286

H2S

0.00194

0.00194

0.03

0.0003

8760

0.003

臭气浓度

550（无量纲）

220（无量纲）

8760

-

污泥脱水间

DA002

NH3

产污系数法

4000

34.25

0.137

离子除臭

收集率为90%硫化氢去除率83.2%，氨去除率71.6%

是


产污系数法

4000

8.75

0.035

8760

0.307

H2S


0.01

0.00004

0.0015

0.000006

8760


0.00005

臭气浓度


550（无量纲）


220（无量纲）


8760


-


锅炉房

DA003

颗粒物


产物系数法

43.95218981

47.7

0.021

布袋除尘

99


是


产物系数法

43.95218981

0.477

0.00021

4320

0.00009

二氧化硫

36.4

0.016

/

/

/

36.4

0.016

4320

0.007

氮氧化物

111.5

0.049

/

/

/

111.5

0.049

4320

0.024

烟气黑度

类比法

/

/


/


/


/


/

/

/

/

/


/

醇基燃料储罐

储罐大呼吸

甲醇

产污系数法

/

/

0.013

/

/

/

产污系数法

/

/

0.013

4320

0.057

污水处理

无组织废气

NH3

产污系数法

/

/

0.138

/

/

/

产污系数法

/

/

0.138

8760

1.209

H2S

/

/

0.0013

/

/

/

/

/

0.0013

8760

0.011
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		表4-9 废气排放口基本情况

名称


排气筒底部中心


地理坐标°


编号


类型


排气筒高度/m


排气筒出口内径/m


烟气温度/℃


X


Y


预处理格栅间

128.86112193


47.81495579


DA001

一般排放口


15


0.25


20


污泥脱水间

128.86192548


47.81468799


DA002

一般排放口


15


0.25


20


锅炉房

128.86107377


47.81523319


DA003

一般排放口


15


0.25


20


表4-10 大气污染物排放量核算表

排放口编号


产污环节


污染物


主要污染防治措施


国家或地方污染物排放标准


年排放量（t/a）

标准名称


浓度限值(mg/Nm3)


DA001

预处理格栅间

NH3

集气罩收集+活性炭除臭设施

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值


4.9kg/h

2.256

H2S


0.33kg/h

0.003

DA002

污泥脱水间

NH3

集气罩收集+离子除臭设施


《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值

4.9kg/h


0.307

H2S


0.33kg/h


0.00005

DA003

锅炉供热

颗粒物

集气罩收集+布袋除尘器

《锅炉大气污染物排放标准》（GB4813271-2014）中燃油锅炉排放标准


30

0.00009

二氧化硫

/

200

0.007

氮氧化物

/

250

0.024

无组织

污水处理

NH3

车间封闭，无组织排放


《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值

1.5

1.209

H2S

0.06

0.011

醇基燃料储罐

甲醇

加强通风

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值

12

0.057

表4-11 大气污染物年排放量核算表

序号


污染物


年排放量（t/a）


1


NH3

3.772

2


H2S

0.014

3


颗粒物

0.00009

4

二氧化硫

0.007

5

氮氧化物

0.024

6

甲醇

0.057

（4）非正常工况


《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。

本项目的非正常工况主要是污染物排放治理措施达不到应有效率，本项目离子除臭设施非正常工况下处理效率按照0计算、布袋除尘器处理效率按照50%计算，其排放情况如下表所示：

表4-12 非正常排放参数表


污染源


污染物

非正常排放原因

非正常排放速率(kg/h)

非正常排放浓度(mg/m3)


单次持续时间(h)

应对措施

预处理（DA001）


NH3

活性炭除臭设施达不到处理效率


1.017

/


1


及时检修

H2S

0.000194

/


1


及时检修

污泥脱水间（DA002）


NH3

离子除臭设施达不到处理效率

0.163

/


1

及时检修


H2S


0.0014

/


1


及时检修


醇基燃料锅炉（DA003）

颗粒物


布袋除尘器未及时更换布袋


23.85

0.0105

1


及时检修

（5）污染防治措施可行性分析

1）恶臭气体污染防治措施可行性分析

本项目预处理格栅间臭气采取活性炭吸附进行处理；污泥脱水间恶臭废气采用低温等离子设施处理；污水池采用微生除臭处理。

①废气处理措施可行性分析


根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表5，本项目预处理车间采取活性炭进行处理，为可行技术，详见下表


产排污环节

污染物种类


可行技术


可行技术判定


预处理段（现状粗格栅及提升泵站、新增细格栅及曝气沉砂池）、生物处理段（厌氧、缺氧区）、污泥处理段（污泥储池、污泥脱水机房）等产生恶臭气体的工段


氨气、硫化氢、臭气浓度等恶臭气体

生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附


本项目预处理格栅间恶臭气体采取活性炭吸附进行处理，属于活性炭吸附处理措施，为可行技术。


根据《阜南县城乡污水处理项目（柴集镇污水处理厂）竣工环境保护验收监测报告表》（2021年12月），污水处理厂处理规模为1500m3/d，污水处理工艺采用改良A2O工艺+D型滤池+消毒深度处理工艺，污水处理厂的恶臭气体收集后由引风机引至低温等离子除臭装置，经处理后的恶臭气体通过15米高的排气筒排放。验收监测期间，除臭装置出口氨排放速率最大值为5.37×10-3kg/h，硫化氢排放速率最大值为2.41×10-4kg/h，臭气浓度排放浓度最大值为55，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值要求。下风向无组织氨浓度最大值为0.07mg/m3，硫化氢均未检出，臭气浓度最大值为<10，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中表6的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准。


根据《城镇污水处理厂全过程除臭技术》一文（发表于《中国环保产业》2014年11期），天津市纪庄子污水处理厂（45万t/d）全过程除臭系统正式投入运行两年多的时间，监测结果表明，各重点恶臭污染构筑物的H2S由0.1mg/m3降至0.01mg/m3，脱水污泥臭气浓度降低，恶臭污染物去除效率在90%以上，污水处理厂厂界各项恶臭指标均达到了国家排放标准，周边恶臭污染得到显著改善。该技术2012年获天津市科学技术进步三等奖，并被中国环境保护产业协会评为2013年国家重点环境保护实用技术。生化池使用全过程微生物除臭工艺均有案例佐证其有效性。


本项目预处理车间恶臭气体经风机收集后进入活性炭除臭设备处理后，由15m高排气筒DA001排放；污泥脱水间恶臭气体经风机收集后进入离子除臭设备处理后，由15m高排气筒DA002排放硫化氢、氨排放速率及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）表6中二级标准要求。


综上所述，因此本项目采用活性炭吸附、离子除臭装置和微生物除臭是可行的。

②锅炉烟气污染防治措施可行性分析


本项目新增1台0.7MW醇基燃料锅炉，锅炉烟气通过经15m烟囱（DA001）排放根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉处理》（HJ953-2018）表5，本项目预处理车间采取活性炭进行处理，为可行技术，详见下表


产排污环节

污染物种类


可行技术


可行技术判定


燃油锅炉

颗粒物

袋式除尘器、其他

本项目醇基燃料锅炉采取布袋除尘器进行处理，属于袋式除尘器，为可行技术。


锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、林格曼黑度和氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB4813271-2014）中燃油锅炉排放标准，对周边环境影响较小。因此锅炉烟气污染防治措施可行。

③醇基燃料储罐污染防治措施可行性分析


本项目产生的甲醇来源于醇基燃料储罐“大呼吸”，储罐“大呼吸”仅在装料时产生，为偶发现象，甲醇以无组织形式排放。储罐呼吸排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。经车间通风换气，不会对周围环境产生明显影响，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

④排气筒高度设置合理性分析


根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB4813271-2014）中“4.5锅炉排气筒8m高，满足燃油锅炉烟囱不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上”，本项目周边200m最高建筑物为污水处理车间，建筑高度为11.50m，因此燃油锅炉排气筒高度15m符合要求。

（6）监测要求

依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）要求，确定本项目大气污染源监测计划见表4-13。

表4-13  污染源监测计划表


环境要素


监测项目


监测点


监测时间及频率


废气


有组织废气


氨、硫化氢、臭气浓度

DA001

1次/半年

烟尘、二氧化硫、林格曼黑度、汞及其化合物


DA002

1次/年


氮氧化物


1次/月


无组织废气


颗粒物

厂界


1次/年

无组织废气


氨、硫化氢、臭气浓度

厂界

1次/月（生产期）


无组织废气


甲醇

厂界


1次/月（生产期）

2、废水环境影响分析

本项目运营期废水环境影响和保护措施分析见地表水环境影响专项评价报告。

3、噪声环境影响分析


本项目建成后主要噪声来源为风机类、泵类、混料机、螺旋传输机、搅拌器、污泥脱水机、污泥压滤机、空气压缩机、旋流沉沙器的运行噪声。噪声源强范围一般在75dB(A)－90dB(A)之间。噪声源强一览表见表4-15。
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		表4-14   本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表


序号


声源名称


型号


声源源强


声源控制措施


空间相对位置/m


距室内边


界距离/m


室内边


界声级


/dB（A）


建筑物插入损失


/dB（A）


建筑物外噪声


声压级


/dB（A）


工艺

X


Y


Z


声压级


/dB（A）


建筑物外距离/m


1

污水处理

风机

/

85

低噪声设备、安装基础减振、风机安装消音器，厂房隔声

-20

2

0.5

2.0

78.98

20

58.98

1

2

泵类

/

75

18

1

0.5

1.5

71.48

20

51.48

1

3


潜水搅拌机

/

80

10

-13

0.5

2.0

73.98

20


53.98

1

4

叠螺式浓缩机 

75

12

-15

0.5

2.0

68.98

20


48.98

1


5

污泥储池搅拌机

/

80

12

10

0.5


1.5

76.48

20


56.48

1

6

自动高压隔膜板框压滤机

/

85

16

-5

0.5

1.5

81.48

20


61.48

1


7

倾斜螺旋输送机

/

75

15

0

0.5

2.5

67.04

20

47.04

1

8

水平螺旋输送机

/

75

-13

6

0.5


1.0

75.00

20


55.00

1


9

混合搅拌机

/

80

12

1

0.5

2.0

73.98

20

53.98

1

10

污泥脱水机

/

80

9

2

0.5


2.0

73.98

20

53.98

1


11

污泥压滤机

/

80

11

4

0.5


2.5

72.04

20

52.04

1


12

空气机

/

75

25

-2

0.5

1.0

75.00

20


55.00

1

13

旋流沉砂器


/

75

13

-1

0.5

1.5

71.48


20

51.48


1

14

锅炉房

锅炉

/

85

-15

5

0.5

2.0

78.98

20

58.98

1

15

风机

/

85

-13

2

0.5

2.5

74.04

20

54.04

1

表4-15  现有工程噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表


序号


声源名称


型号


声源源强


声源控制措施


空间相对位置/m


距室内边


界距离/m


室内边


界声级


/dB（A）


建筑物插入损失


/dB（A）


建筑物外噪声


声压级


/dB（A）


工艺

X


Y


Z


声压级


/dB（A）


建筑物外距离/m


1

污水处理

风机

/

85

低噪声设备、安装基础减振、风机安装消音器，厂房隔声

-20

2

0.5

2.0

78.98

20

58.98

1

2

泵类

/

75

18

1

0.5

1.5

71.48

20

51.48

1

3

螺旋输送机

/

75

15

0

0.5

2.5

67.04

20

47.04

1

4

搅拌器

/

80

12

1

0.5

2.0

73.98

20

53.98

1

5

污泥脱水机

/

80

9

2

0.5


2.0

73.98

20

53.98

1


6

污泥压滤机

/

80

11

4

0.5


2.5

72.04

20

52.04

1


7

空气压缩机

/

75

25

-2

0.5

1.0

75.00

20


55.00

1

8

旋流沉砂器


/

75

13

-1

0.5

1.5

71.48


20

51.48


1

9

锅炉房

锅炉

/

85

-15

5

0.5

2.0

78.98

20

58.98

1

10

风机

/

85

-13

2

0.5

2.5

74.04

20

54.04

1
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		（2）项目采取降噪措施

本评价将针对其影响采取一定的降噪措施，具体如下：


降低噪声源，选用符合国家噪声标准规定的设备，在采购设备时优先选用低噪声设备；做好设备间的隔声措施；在本项目投产运行后，企业应加强设备维护，确保项目运行中设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生；泵类设备应按要求进行安装，做好动平衡，减少振动的发生；厂区内车辆限速行驶，禁止鸣笛。


（3）噪声环境影响分析

项目投入运营后，噪声主要来源于设备运行时和运输车辆运输时产生的噪声。厂区内车辆限速行驶，禁止鸣笛。本项目采取选购低噪声设备，在安装时采取减振、软连接、隔声措施，优化厂区布置，噪声经过厂区距离衰减后对外环境影响较小，厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。项目产生的噪声可以被周围环境接受。

（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测要求详见表4-16。


表4-16 监测方案


监测因子


监测点位


监测频次


执行标准


等效A声级

厂界四周


每季一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

4、固体废物


项目产生的固体废物主要有废布袋、废包装袋、废活性炭、污泥、废机油、和废紫外线灯管。


（1）废布袋


本项目布袋除尘器产生废布袋，废布袋产生量约0.03t/a，废物种类属于《固体废物分类与代码目录》（2024年1月22日）中SW17可再生类废物，废物代码为900-099-S17其他可再生类废物，废布袋集中收集后由厂家回收。

（2）废包装袋


项目在生产过程中辅料使用后和产品包装过程中会产生少量废包装袋，根据业主提供资料，产生量约0.5t/a，废物种类属于《固体废物分类与代码目录》（2024年1月22日）中SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17废塑料，废包装袋集中收集后外售综合利用。


（3）废活性炭


根据《国家危险废物名录》（2025版），“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”属于危险废物，本项目使用活性炭吸附恶臭气体产生的废活性炭属于一般固体废物，废物代码为900-008-S59。 


本项目运营过程中产生的废活性炭产生量约为0.6t/a，每6月更换一次，集中收集后由环卫部门统一处理。


（4）污泥


根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定，城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%。本项目污泥经污泥经板框压滤机脱水至60%，由污泥车外运至上甘岭污水处理厂进行无害化处理。本项目污水经处理后，污泥含水率为60%，脱水污泥产生量为3.75m3/d，即1368.75t/a。

根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）“一、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”。因此，本项目产生的脱水污泥作为一般固体废物管理，暂存于污泥储池由污泥车定期运至上甘岭污水处理厂进行无害化处理。

（5）废机油

项目运营过程中设备维护会产生少量废矿物油及废矿物油桶，废机油预计产生量为0.1t/a，废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08；集中收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。


（6）化验室废药品、试剂空瓶和监测废液


本项目污水取样化验过程中会产生化验废物，属于HW49危险废物，收集后交由有资质单位处理。年产生量0.5t/a，分类放置在废液桶中暂存于危废贮存点，并按照危险废物管理，定期交有资质单位处置。化验废物属于危险废物，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求统一收集后存放在危废贮存点，落实防雨防晒防渗防漏措施，做好警示标志，然后定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理，运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起执行）做好申报转移记录。


（7）紫外线灯管


本项目定期更换紫外灯管，废紫外灯管产生量为10kg/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW29含汞废物，废物代码：900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，暂存于危废贮存点，定期交由有危险废物资质单位处理。


表4-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表


工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

治理措施

最终去向

核算方法

产生量/(t/a)


工艺

处置量/（t/a）

锅炉

除尘器

废布袋

一般固废


类比


0.03

统一收集后外售


0.03

统一收集由厂家回收


污水处理

包装

废包装袋

一般固废


类比


0.5

统一收集后外售


0.5


统一收集后外售综合利用


废气处理

活性炭吸附

废活性炭

一般固废


类比

0.6

集中收集后由环卫部门统一处理

0.6

交有资质单位处置

污泥脱水

污泥压滤机

污泥

一般固废

类比

1368.75

暂存于污泥储池，污泥车定期运至上甘岭污水处理厂进行无害化处理。

1368.75

暂存于污泥储池，污泥车定期运至上甘岭污水处理厂进行无害化处理。

设备维修

/

废机油

危险废物

类比

0.1

集中收集，暂存于危险废物贮存点

0.1

交有资质单位处置

化验废水

/

化验室废药品、试剂空瓶和监测废液

危险废物

类比

0.5

集中收集，分类暂存于危险废物贮存点

0.5

交有资质单位处置


消毒

消毒池

废紫外线灯管

危险废物

类比

10kg/a

集中收集，暂存于危险废物贮存点

0.01

交有资质单位处置


表4-18 危险废物情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

产生工序及装置

形态

贮存


场所

贮存能力

包装方式

1


废机油


HW08

900-214-08


0.1

设备维修

液态


危废贮存点


1t

桶装

2

化验室废药品、试剂空瓶和监测废液


HW49

900-047-49


0.5

化验废水

固态、液态

分类桶装

3

废紫外线灯管


HW29

900-023-29


10kg/a

消毒

固态

桶装

项目危险废物环境管理要求如下：


1）贮存设施污染控制要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。


本项目危险废物产生量较小，依托于厂区原有一座危险废物贮存点（5m2），本项目危险废物较小约0.6t/a，原有危险废物贮存点为5m2，最大贮存量为5t，远大于本项目危险废物产生量，因此本项目依托于原有危险废物贮存点可行。本项目危险废物贮存点贮存的危险废物量较少，产生的VOCS极少，无需设置气体净化装置。


2）危险废物识别标志设置要求：根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单，应在设置在危险废物容器或包装物上设置危险废物识别标签；危险废物贮存设施内部进行分区贮存时，应设置贮存分区标志，专门贮存危险废物的场所需设置危险废物贮存设施标志，具体详见下表。


标签类型


标准样式


危险废物标签
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危险废物贮存设施标志
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3）运输转移要求


本项目危险废物运输将严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。


4）管理计划及管理台账制定要求：产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划，应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。


固体废物处置措施及其可行性分析


项目产生的固体废物主要有废布袋、废包装袋、废机油、化学实验室药品、试剂空瓶和监测废液、废活性炭和废紫外线灯管。布袋除尘器收尘集中收集用于生产，不外排；废布袋由厂家回收；废包装袋集中收集暂存于厂内，定期外售；废活性炭、化学实验室药品、试剂空瓶和监测废液、废机油、废紫外线灯管属于危险废物，集中收集后暂存至友好区污水处理厂现有危险废物贮存点，定期委托黑龙江红森林环保科技有限责任公司处置。


本项目实现固废全部妥善、安全处置，不会因固体废物的随意堆放而造成二次污染情况。因此，在上述固体废物合理处置的前提下，不会对周围环境造成太大影响，上述固废处置措施可行。


5、地下水和土壤环境影响分析


项目营运过程中，均进行地面硬化防渗处理，因此产生的泄漏物料等污染物，不会直接与土壤接触下渗污染土壤环境。本项目防渗工程污染防治区根据工程物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区：


①重点防渗区


指可能污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。（1）本项目简单防渗区为鼓风机房及变配电室等，一般地面硬化，符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。


（2）本项目一般防渗区为综合处理楼防，渗性能应不大于1×10-7cm/s，地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm，防渗等级应符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。


（3）本项目重点防渗区为危险废物贮存点、粗格栅及提升泵池、细格栅及旋流沉砂池、生化池、污泥储池，自下而上为防渗水泥硬化+2mmHDPE膜+防护垫层；防渗底部应采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。


④其他防治措施


加强对人员的培训，制定相应的管理制度，定期对可能造成地下水污染的设施进行检查；同时加强设备维护、检修，防止因设备故障或池体破裂废水渗漏引起地下水的污染。


本项目建设过程中严格落实防渗措施；对地下水的主要污染途径为废水渗透，在认真采取以上措施的基础上，一旦发生水泥硬化层发生断裂，将由于防渗层的保护作用，废水积聚在各储区，不会对地下水环境造成影响。


采取各类防治措施后，本次工程对地下水、土壤环境的影响较小。

6、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过对项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。


（1）物质及工艺系统危险性

经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B，项目所用的废机油属于风险物质。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn式中：q1，q2…qn为每种危险物质的最大存在总量，t。Q1,Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。


本项目所涉及的风险物质及其临界量见下表。


表4-19 主要风险物质年用量及存储量一览表


风险物质名称


储存位置


年用量/产生量t


最大存在量t

风险物质含量


临界量t


Q值


废机油

危废贮存


0.1

0.05

0.05

2500


0.00002


硫酸

化验室

0.114

0.0228

0.0228

10

0.00228

盐酸

化验室

0.055

0.011

0.011

7.5

0.00147

乙醇

化验室

0.0162

0.0041

0.0041

500

0.0000082

醇基燃料

锅炉房

34.82

8

8

10

0.8

合计


0.8038

由表4-13可知，本项目Q=0.8038＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。本次环评对环境风险进行简单分析。

（2）影响途径

项目存在的环境风险主要是危险废物和废水的泄漏污染土壤和地下水环境。

（3）环境风险防范措施


①加强危险废物贮存间、发酵槽、板框压滤设施的维护及管理，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。


②生产过程中需要严格遵守安全操作规程，严禁吸烟，避免明火，以确保安全生产。

③严格做好厂区防渗工作，本项目简单防渗区为鼓风机房及变配电室等，一般地面硬化，符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。本项目一般防渗区为综合处理楼防，渗性能应不大于1×10-7cm/s，地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm，防渗等级应符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。本项目重点防渗区为危险废物贮存点、粗格栅及提升泵池、细格栅及旋流沉砂池、生化池、污泥储池，自下而上为防渗水泥硬化+2mmHDPE膜+防护垫层；防渗底部应采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。


④制定突发环境事件应急预案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。


（4）风险结论


本项目涉及的主要环境风险为危险废物和废水的泄漏污染土壤和地下水环境，但只要项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的概率是很小的。一旦发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。

7、环保投资估算


表4-20  项目环保投资表


序号


类别


治理对象


治理方案


投资（万元）


1


废气治理


有组织废气


锅炉房烟气经布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（DA003）高空排放

10.0

本项目预处理车间产生的废气采用活性炭吸附设施处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）高空排放：污水处理车间的废气采用等离子除臭设施处理后通过一根15m高的排气筒（DA002）高空排放


依托现有

无组织废气


车间通排风设施

1.0

2

噪声治理

设备运行产生的噪声


厂房双层隔板结构，相应隔声、风机等噪声大的设备单独设置双侧隔板加隔音棉确保噪声达标排放


2.0

3


废水治理


污水处理

污泥压滤水、化验室用水、锅炉用水排入厂区污水处理厂

依托现有

4


固体废物

一般固体废物收集设施

4


危险废物暂存于现有危险废物贮存点，定期交黑龙江红森林环保科技有限公司处置


依托现有

5


地下水及风险防范措施

采取分区防渗措施

15

6


维护环保设备正常运行以及环保标识牌所需费用


10

合计


42







五、环境保护措施监督检查清单


		内容


要素

		排放口(编号、


名称)/污染源

		污染物项目

		环境保护


措施

		执行标准



		大气环境

		DA001

		NH3、H2S、臭气浓度

		活性炭吸附除臭

		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1



		

		DA002

		NH3、H2S、臭气浓度

		等离子除臭

		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1



		

		DA003

		颗粒物

		布袋除尘器

		《锅炉大气污染物排放标准》（GB4813271-2014）中燃油锅炉排放标准



		

		

		氮氧化物

		/

		



		

		

		二氧化硫

		/

		



		

		

		林格曼黑度

		/

		



		地表水环境

		DW001

		COD、NH3-N、SS、BOD5

		经污水处理厂工艺处理

		《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准



		声环境

		/

		噪声

		选择低噪声、低振动、高质量的设备，吸风、排风口加装消声器，并增加减振设施；设备基础必须采取隔振措施。强振设备与管道间采用柔性连接方式，防止振动造成的危害；风机搞好动平衡，并对风机进、出口安装消音器。各类泵房采用隔声处理。 

		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类



		电磁辐射

		/

		/

		/

		/



		固体废物

		项目产生的固体废物主要有布袋除尘器收集的粉尘、废布袋、废包装袋、废机油。布袋除尘器收尘集中收集用于生产，不外排；废布袋厂家回收；废包装袋集中收集暂存于厂内，定期外售废机油属于危险废物，集中收集后暂存至危险废物贮存间，定期交黑龙江红森林环保科技有限公司处置。


本项目实现固废全部妥善、安全处置，不会因固体废物的随意堆放而造成二次污染情况。因此，在上述固体废物合理处置的前提下，不会对周围环境造成太大影响，上述固废处置措施可行。



		土壤及地下水


污染防治措施

		严格做好厂区防渗工作，（1）本项目简单防渗区为鼓风机房及变配电室等，一般地面硬化，符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。


（2）本项目一般防渗区为综合处理楼防，渗性能应不大于1×10-7cm/s，地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm，防渗等级应符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7防渗技术要求。


（3）本项目重点防渗区为危险废物贮存点、粗格栅及提升泵池、细格栅及旋流沉砂池、生化池、污泥储池，自下而上为防渗水泥硬化+2mmHDPE膜+防护垫层；防渗底部应采用2.0mm厚高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。


（4）废污水收集管材的选取严格执行国家的标准规范，防渗应达到《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表7重点防渗区技术要求。



		生态保护措施

		厂区绿化



		环境风险


防范措施

		/



		其他环境


管理要求

		环保设施应与其对应的生产工艺设备同时运转，并保证在生产工艺设备运行波动情况下也可以正常运转，如发生故障等造成污染防治措施停止运行时，要及时检修，必要时可上报当地生态环境主管部门。





六、结论


		综合环境空气影响分析、地表水环境影响分析、声环境影响分析、固体废物影响分析、地下水环境影响分析，在确保本报告表提出的污染防治措施全面落实并正常运行，实施总量控制的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。


因此本项目建设从环境角度分析是可行的。








附表


建设项目污染物排放量汇总表


		项目


分类

		污染物名称

		现有工程排放量（固体废物产生量）①

		现有工程许可排放量②

		在建工程排放量（固体废物产生量）③

		本项目排放量（固体废物产生量）④

		以新带老削减量（新建项目不填）⑤

		本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥

		变化量⑦



		废气

		颗粒物

		

		

		

		0.00009

		

		0.00009

		+0.00009



		

		NH3

		

		

		

		3.772

		

		3.772

		+3.772



		

		H2S

		

		

		

		0.014

		

		0.014

		+0.014



		

		甲醇

		

		

		

		0.057

		

		0.057

		+0.057



		

		SO2

		0.43

		

		

		0.007

		

		0.437

		+0.007



		

		NOX

		1.24

		

		

		0.024

		

		1.264

		+0.024



		废水

		COD

		81.8

		

		

		45.63 

		

		127.43

		+45.63



		

		NH3-N

		10.69

		

		

		4.56

		

		15.25

		+4.56



		

		BOD5

		

		

		

		9.13

		

		9.13

		+9.13



		

		SS

		

		

		

		9.13

		

		9.13

		+9.13



		

		总氮

		24.54

		

		

		13.69 

		

		38.23

		+13.69 



		

		总磷

		0.82

		

		

		0.46 

		

		1.28

		+0.46 



		一般工业


固体废物

		布袋除尘器收集的粉尘

		

		

		

		0.104

		

		0.104

		+0.104



		

		废布袋

		

		

		

		0.03

		

		0.03

		+0.03



		

		废包装袋

		

		

		

		0.5

		

		0.5

		+0.5



		危险废物

		废机油

		

		

		

		0.1

		

		0.1

		+0.1





注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1  项目地理位置图
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附图2评价范围及敏感目标分布图
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附图2  厂区平面布置及四周环境图
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附图3 项目四周现状图
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北侧空厂房                                     东侧林地
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附图4 生态环境分区管控分布图
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附件1 法人证书
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附件2 土地利用现状
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附件3 环评批复
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附件4 验收意见
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附件5 环境空气监测报告
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附件6 危废处置协议
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附件7 应急预案


[image: image41.png]RAAFEARATEEER

ERLEEREARAR
#H AR | 91230704MAICTPWEL
AR
EEREA AR BRLE 18645807555
BEA e BRLE 13846691287
£ X LFEH
it FETRAEATFAFAE
ERLEEAEARADERA S AK AARE] REARFF
RELH
:2% £
A RH [-BFRARI— AR (Q0) +—rk (Q0) ]
FERT F A DERAA [ RAAASHEADRE, FREAR

& BEXEFL, AHLEE
HREEAE, KRREDRERFHRENEXLHRRELHERLER
WHx, TEH, EAREFEL

BRLERREFRIHERAD (AF)

RELEFA

#ikst i







[image: image42.png]LEEARFGE LR
2T A TERBH R

RETA | FAEETE ERRELM. FAELTEIA) ¢
FHEL | BHA (RILERE. BARTRA. EXERRRARR
REEE | RA. FFRRRA |
XHER | 3FRARF RS
AR ATEARAERS:
SHREAREFFRL,
HREHEATAFEEAREEEXMET £ A K
i, X#FE, FUEE.
FERRL
FRREEN (AE)
£ A 8
SRS
#igh
FEET
P EE9N

#: FERSHLYFERERTHENRD . £6. AAS. LUTRAR
BH (—RLRAM, BAH REEH (1) REFEER, W, TihE
KERCEATAARER DAL TR ATE 2015 £4%, RAFRES
THE L EREMF 26 A EE, RS A 13049-2015-06-H; B REHEH
Hbd, FURGH: 1304292015026-HT,







附件8 2025年十月、十一月、十二月在线监测数据

[image: image43.png]KB RBELGE W LGRS E

ESEE ERIAPEESGURERLE  GERD: AEE SBA: 5K %0 o

0751001 00:00:00 & 20251031 235955

il PH UERESER/F) ET @R/ EE {E 5] ELTE 5] KEEEE)
e [RHE Ene Re (733 =e {733 =73 {733 =e (733 s

(S AR AR AR AR AR AR AR AR

w |BOE| RSB BRE | RE | 55 | RER| 7w | RE | om) | REE | 73 | RE | om) | REE| 7w | RE | (gm | REE | 7 |06 PG
o1 [ 00| sa | eass | eeor [ Zoret [izsere] — | - |z e | — | - | 7ee [mes| — | - [ome | te | — | - | |war
28 [2s0567] 68 | ess2 | wesr [2ster [13sz21] — |~ [ 2183 [1ome S 720 N S > A N I 22 T
w3 {02491 ] 674 | et | eors | o422 [1a27e| — |~ 2o | ass S 0 7 A > K S I Y-SR TS
018 [75408] 696 | es14 | bots [2as0n 17| — |~ [ 2a0r [a1er S X N S = 2 A I - =
058 [24tm80] 6.5 | com1 | eras | 25714 [1nas0r| — |~ [ 221 | oo 7 T N A Y73 B A
068 [ 15051 ] 6et5 | 65 | eeo0 | 2atea [oote | — |~ | tros | rome ~ ser [mms |~ | - [ o N R
078 [30527] 6381 | Gt | esre | 21076 [oasee | — | -~ | 135 | somt T R N R A
o8 [2ss266] 6% | cost | eoor | 2aeer [12a300] — | = [ tas | 7ast 7 2 O A " B T
098 [ 20023 | se7 | 6714 | eaos | 2rest [13eosa| — |~ | rees | oat ~ Toss [e2en |~ | - o A
tom [ sssess | o7t | 672 | eses [ 2utsa [1zneot] — |~ | vewr | 7906 I 7 N A T B A R
FEE S I R I A T 72 S 2 Y A 3 I Y
Toa [as1935 | 6751 | 6196 | eson | 2w [1ores| — | - | vt | 5o ~ et [ ea [~ | - Tom T Troser [rers
o5 [ 75 | 7ot [ 2261 [tosrss] — | - [ 1a2s [eas ~ s [esw [~ [ - o T tsrer ez
ETE X T T I 2 R O K ~ s [ese |~ [ - Joms N T R
toa [sssa 11| eot | 6ss | 7.9 [ 2roor [tazrt] — |~ | w1 [ san ~ s em [~ [ - Joms T e [rere
toa [ 268865 | sose | 6706 | 7.183 | 22611 10605 — |~ [ oo | ass ~ s [mre |~ [ - Jome T sl
FEE T N T I = I N I 12 R I T R A X T R
tom [eaossr | botr | ess2 | esta [ 2rors [1zreos| — |~ | towe | ears ~ Tess 2w~ [ - o B
o5 [430078 | 636 | 6701 | eeao [ 2roo1 [105433] — | [ oswe | 43 I T N A 72 S T KT
208 {79271 ] sers | 6721 | ess2 | 226 [os0n] — | = | et | oo I T A X B R
218 [ o788 745 [ oot [230m [1mers| — | - [ et s ~ e S — . T Y
228 [a73131] seo0 | 676 | eoes | 2a0sr [11omo] — |~ [ ose | szt ~ e T ~ [ Tretes e
238 [2e20.17] 6706 | c22 | 7oss | 22067 [03s2 | — | = [ 13w | eorr — o2 . — T oot [ress
248 [4705.73] 6756 | cots | 703 | 2170 [ogaze| — | -~ | tew | 7o ~ et . — B R
258 [ss202] 6745 | coos | 7025 | 200 [satee |~ |~ [ ore | 3om ~ o ese |~ [ - [oms T et e
268 [2s25.13] 6740 | cora | Toss | 20384 [ o428 | — | — [ oess |00 ~ s [eme [ — [ - o S . T
278 [arte11] 675 | eots | oos | 2321 [iomsea] — |~ [ tou | e2 T 2 I T Tew e
288 {30051 ] 6763 | e | 7oss | 2aerr [orzer] — |~ | tewt |77 B T I . B T
298 [sose57] 6773 | ess | 7ot | 2asst [tor7me| — |~ | toxs | eoe ~ e [em |~ [~ o T
08 [soe851] 6752 | G5 | 7000 | 2a008 [ 262 | | -~ [ t2m | eam ~ Tooss [ [~ [~ Jorr T K
318 [a7ea50] ceo | eo1 | Goot | 2aaoe [112006] - | — [ tazn | eeor ~ s (e |~ | - o S A KT
T 5 7753 = et Toezr = o1es = 7o
T o N T A T R R I Y Y N 3 5 S I N 0 N N 8 = R
Bve (415051 ] 63 | sess | 6576 | 20304 [satse | — |~ | oess [ 300 70 S I X N I 2 2 = )
T WErS F=3T = 16323 = o274 = et =





[image: image44.png]K5 S EAELR W 3 A G2 )] ik
BRTRE EGH AR ARAS _ HUEH: AR @i j5k) B0 ETA: 2025-11-01 00:00:00 F 2025-11-30 23:59:59

RE HFERE (ZH/H) SRER/H) BRER/H) EWER/H) ACR(BRE)
Rit&k LHRE BEE LHRE BEE LHRE BEE LHRE BEE ENE
BB BHE BHE BHE BHE BHE BHE BHE BHE
x) | RO | TR RAE| RE | g5 |REE| 1m) Gm) |REE | rm) | RE | 5w | R 7y Fx) | REE | (7 |BME ) FHE
i 79| 677 | e | oo | maani e 0w = | = N S ) R T I N R KT
st | o791 | oo | 706 | aiow | iimoss| = | = I AT ; s oo
oz o1 | a7os | 7om | aioor | qoeom| — | = [ i [ N R AR )
wtas | 57ai | eois | 7o [aizot | doeem| — | = i T e | == |z | esee
woi5 | e | o7 | aoss | aweoi [zrani| = | = AT X S o | == | o | esee
e ey | a7 | ros [ zsow | izmsa] — | = N X o | e | 5
o7 o7 | ewme | 7a0a [ zaess [irator] = | = N T o | == |z ez
e I L R e Y AR I : = o I Gasr || =T aoer aan
Fosrer| e | aess | 6o | aien | imess| — | = o | = S N e AR
irosai| oner | 6e0 | Bori | zavor|oessi| — | = e = o7 T | = et et
Gror | o5 Gorr [ 2z7or = YT X s | == | [ Gase
isisar| omo | 671 | 7o [z = AT I T Goa || = vazer avai
rrezs | om0 | a6t | bees | zair | Tiai| — | = R 2] o | == | rawe [ Ta7
1501 om0 | som | e [ zaer |Tara| = | = 1A X I — 7o == | e [ase
Gato77 | oneo | boi | oeen | zares | Tiade] — | = Y i Gos || — | vaoez a5
a7 | s | sos | aoes | odoe [irzoe| = | = i N ) Gos || = 1o aen
a1 16| o5 | aoer | seen | za iy | Triase] — | = [ Ay I Go0s || = | asw |aie
G047 oasr | omu | sese | zaios|iem| — | = N e — X T N Y X
S5 640 | ses | a1 | za7e | Tavor | = | = | vaer [ears | = | = S E - s ||| i | Taier
S5 | oo | esor | e |zt e — | = | im [em | = | - | = IR S R AR
Goni | oser | semr | o7 [Tiree] = | = | s [ran | = | = e i || [ [ vare
o1 | oser | sez | asors [moems] — | = |ize e = | - Ly I — T | [z e
Gsie | ooee | sow | zazee [sen | = | = | s | a5 | = | = ) o | == | s [ie1m
Sora oo | eem | zizr [ iz | = | = |ome [oed | = | - T ot | i [
Son | o7 | 7 | mze | zew | = | = o oew | = | = G o [ == | asie [eem
7o | oser | sans | zaes [osie | = | = oz oo | = | = XN oo | == | eor [eem
Tes o7a| w7 | emes | woss | orie | e | = |~ oz | oo | = | = [ e — 90 ||~ | eois | Tzrer
s 5775 | aaos | 7osr [ zaar| 85 | = | = | o oo | = | = L e — o | == os [Tism
e | sero | arer | 71 [zorr| T oani [ooe == | ier [ | = = G0 | == | eori | oem
o607 | seis | o7ar | 7o [aseni| mess | = | = | oass | anz | = | = | Gem | ome | — | = Gois | == | oser 1067
G672 et - Ta0r - Gora - - Taozr
T | a7 | e | T | zeese | Eee] — | = | vew [ o | = | = |waileme] — | = I I N R R Rk
i | o7 | 6 | awiz [zarer | odw | = | = | oms | oot | = | = | e o | — | = Goora | == | o5 [osm | ie
Tio7es Fer) = 6467 = a0sT = % =





[image: image45.png]KRB Sm BRAAGE

FIRERENBNEENASD BAD: ABE ARS: i B0 HE: 2001201000000 F 20051231 135959

il UERESER/F) ET @R/ EE {E 5] ELTE 5] KEEEE)
e [RHE Re (733 =e {733 =73 {733 =e (733 s

(S AR AR AR AR AR AR AR AR

x) |BOE| RSB BRE | RE | g5 | RER| 7w | RE | om) | REE | 73 | RE | om) | REE| 7w | RE | (g3 |REE | 7 |06 PG| SxE
18 [2.145] sam | esi2 | em [mame e | — | - [ow [ ow [ = | - [om [ | = | - [omijoes| — | - | s [oon|wiom
28 [2reses| 4031 | 5783 | 14088 5506 [ 713 |~ |~ | ooms | oot ~ 0w [oar | = |- [ o2 [ows | -~ | - [ eosr [ome [rore
38 [ 25745 598+ | 6075 | 6218 | 2o [1136r3] — | -~ [ oow | ous ~ oz oo |~ |- o [omw | - | - | eoe | s [ o
018 [2s0606] o | o217 [ 1a0ss | 2rerr 1278 | — |~ oo | oons ~oms [oss |~ | -~ Jose | ot | 0w | o | ase | 7ot [wren
058 [ 127.472] 5235 | co17 | eose (28176 [ 3ss1 | — |~ | oo oo ~Tetes [osst | = | = | osis | ooss [wmmers] 1437 [ o005 | s7ms | sorr
068 [117.c05] ec80 | cesa | bess [ 27709 [ 3261 |~ |~ | ooss [ooo ~ ez [ore | = | - Jow [om | - | - | oem [ ser |ssw
078 [1iress] o | 703 [ taoss (27786 [ 328 | — |~ | oo [oome ~seet [osss | = |- oz [owsi |~ | - | tew [sser | sew
o8 [ 125643 7248 | 788 | 723 [ 2870 [ 3ess |~ |~ | ooms | oot N T N S S 3 S N =0 BT Y
o8 [ o276 | 7213 | 7231 | 728 [2ase9 [ 26 | — |~ | ooss [oooes ~oste o | = |- Josis o | -~ | - [are [som s
Tom [100729 ] 7167 | 7196 | 7223 | 2865 | 2887 |~ |~ | o0ss |00 ~ T ioss (o | = |- o [oms | - | - e [ som [ 3%
t1a [0t 7159 | 7162 | 7.181 | 29032 | 3106 | 808 | 27 | 008 | o006t G005 [ toe10 | 1146 | 70145 | oser |o2re | oos | 028 | oo | 2t | 2ot 3200
o | 36436 | 7066 | 7136 | 7165 | 30508 | 1114 [wmmavs|sanysn| 0010 | 00007 |wansvs|sawran| 15160 | o |memerssnnrsn| o204 | o1 |mamaralsmmrsa] 0 | rasw | der
s |0 | 7a1a | 7166 | 70 | 0 |0 [wwemvslsamran| o | o |wwsva|sawrza] 0 | 0 |wswsrs[swrsa] o | 0 |wawavs|smsrza] o | raos | 577
e |0 | 7ors | 725 | 715 |0 |0 |wmwmvs[swmvan] 0|0 [wawava|suwran| 0| o wwwsslswmria] 0| o |wawwrs [suwrin| zoei | 7azs | 0516
Ten [z o | 7ons | 715 | 3oi | 726 [mnars [z | w16 | iz [wneve| aezs | were | 0w [wenere] s2so6 | 025 | ooee [mmavs] ez | o |02 | 2o
ten [ 127847 | Tot6 | 7oes | 7288 [2sest [Siste| - | - | tooe [ 2w | — | - [eoee [mew| - | - [owr [oms | - | - | gom | ssor [tieer
78 [ose208 | 7ot | 7067 | 714 [ 2seo7 [ w17 | =~ |~ [oera | ote S 0 S S Y52 A N T X R
ton [ e2ds2 | 7064 | 7076 | 714 [ 2nore | o7 |~ | -~ [ oom [oms ~ews [ose |~ | - Jomr | oot |- | - s [ssn eew
o5 [ e | 7061 | 700 | 722 [2sam1 [ 2020 | = |~ [ oori [omms ~ser [osw |~ |- o oo | - | - | sor [ so | eu
208 [12s7.16] 7086 | 7.2 | 735 | 2202 [2etee |~ |~ 026 | oart N 20 T S S KT K0 S N N E N S W
218 [arse7a] 700 | 785 | 7286 | 25e2s [675a | — | = | tass | s ~see [zies | = |- Jome | oe | - | - | e [ som | 7705
228 [sosa2s] 7100 | 7286 | 7as2 | 272t [warsa | — | = | 16 |oos ~ows [mss |~ | - [ om [ose | -~ | - [ oes [s1e 12w
238 [s090] 7311 | 778 | o7 | 2o08 [rera0a] — | = | 1307 | eate S 3 27 S S Y3 A N T W R
248 [astara] 760¢ | Tors | 7aes | 2sste [122s2a] — |~ | tzet | eomt ~Tsee [oese |~ | - Jotoo [ oms | - | - [ itsee [rass [ toses
258 [474073] 7262 | 7867 | w2 | 2670 [1onses] — |~ | tass | 70w ~ T ees Toowe | - | - Jome | oms | - | - e [tsort | teses
268 [2s0051 7.132 | 7231 | 718 | 2501 [ 11686 | — |~ [ toor | 605 0 2 S A Y- A N Y-8 R K2
278 [2ss063] 7130 | 773 | 7or2 | 250m8 [1te72a] — | = [ omet | ater ~eem (s |~ |- o [ oe | - | - [iew [ rass e
288 [aste52] 7097 | 751 | 7204 | 2e7s0 [tatero] — | = [ omet |17 ~Tsete [ssssr |~ |- Jores [ose | - | - | vaseo [ 153 [ te2ie
298 | o734 | 714 | Tae4 | 7206 | 27008 [tateor] — |~ oo | owne ~sew [ooos | = |- oz [ tare |- | - [sew [tews [tesn
08 [ass079] 7122 | Te1 | 7204 | 2o0s2 [12are9] — |~ [ o2te | 101 3 N S = I I I RN N
318 [armeso] 701 | 7204 | 7te | 2o00r (1252 — |~ o201 | ose ~ T em [ors | - | - Jomr |tz | - | - [mon|[ises | ree
mannE Tos 2u57s oo 067 w71 o o105 i w35
B [505478] 7501 | Tevo | 72085 | o0s% | 13755 | 280 | 15783 | 5195 | 5508 5906 | 1163 | o7 | toois | saeoe | osss | 125 | osee | 17 | 7oess | tsses et
mie o [ o [sm e | o [ 0 [mee[tw]| o | o oo | o | 0 Joze [orm | 0 | o ot oot | o | tes e
5& eroat E50 TroaTT o7 ED ) 1% 557 5708







附件9 生态环境分区管控分析报告


[image: image46.png]AEASIRE ) DR AT

R G A AT 1 7 el

R RSB AT
RO 20255 101 24 B

Bt
e

perr

jreerryrry





[image: image47.png]e

WL A AT RSB CHS AP GSPR, AN SRENK 00 AT
SRR AT AN 0T A8, AN AR 0.
L A R Z AN 0T A8, SN RS 0o (RS AVAT. BRI U
AR ZAWEHUOT RS, SR SANR 0. CPRSRTET.
T A R 000 T A SR 0. TR SR RANE 000
am, sAn s o
AR R RS 00 TS, S SRR 0%, SRR RN 001 THAS
SN AT 0 R ARZ AR T RS, AR SANB00
L RS 00 A, S SR O A RCANE 000
B, ARS8 AR EANEA 0 T, SR SRR 0
AL G AT R R LT S5 AR R

i AR BARAATE, WO RGN RN AL AAGREREN SR, AR
ABEN 2207 E

RS R AR RS

wsa | cwse | BF | e | mees nzazex g
e | & [ von | pae | sowermowexe | oo | o
. onznmes) v | o
e L e L s ——
vnsanes)

ST [ P e — e e
mannza | amsmuwn | 6 [ ven | x| eacasssuen oo | men
waween | muemex | & | vew | oac - oo | men
TR . RAEAR R

AR RN
TERRPE | -SRPY | FREPE | TREFE
79 | smocn [ mman | smons | WiRn | “gime | “nsan | uaaw | ws | nmes





[image: image48.png]AR RSN RN

e panameren
e PRI

T ETPTTT I e pe— m—"p—
(€57 v I vl W7l W s |

AR AR BN

B T S
no | = wn | an | RASER | mcuvemzen | -sauenzan | maan | pes
sty v e

e R | REREE | EERERE

mo | am | ex [ an | RS | i | wnenn | s s [
57 ol a5 il 5 ol 574

T T wes | res en FE

[EN——— weme

T R =] ||

swnsan| sawnses | muas | s | wssan





[image: image49.png]RGO 6T AR AR TRARAN A AR AR





[image: image50.png]wavnszan | sanmsnen

ioxus:

EGRPLS: HEE (EREBSHATATITEE (9) BA ZEZ8" HRARES
BEATAE TR AR EHE) (ERERE (02) 231 ) LEHEETEHERE,

ERGPR: BRI ER LT CEEBEGH (RETEERGPEE SRR
EAIGERGPEANNEAR. EREPE. BRLE (EERE. AHAH, SELE. %
FARD) SAR WR. FORBHRRAPANSHINATOEESREN. KR RRIHE

SRR BEREP R, ATET B LITACLLEH S8 8 R U AR
EPREE, AHE RENNTOACHENEINLLLREETETARHGA KB EPE
BRAFBTA) , RENRFOAERMSEEAASGREBEPL

PUER: BERE2DFOACKMNEER, §OFAK, DT RASTAIIEE,

AABEXRE: $IREEEEMAABERD, URRFES 12 HAT AR

ARARER, $F oS BRETAE BN REABE S RHALH. T2 URBLSTAS
EEEAFRERAARTFREAT A SPRRESHARGP HATROA LA, BHAE
HRRHAETENSE CHARNAGNI NG, 4 F8 ROBSS, FERATMEAN LI,







附件10 项目备案表
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1概述


1.1任务由来


根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关要求编制完成本项目地表水环境影响评价专篇内容。


1.2编制目的


（1）通过对本项目所在区域的地表水环境质量现状调查与分析，评价该区域地表水现状及其存在的问题；


（2）预测本项目建设对区域地表水环境的影响；


（3）从地表水环境影响角度论述本项目建设的可行性；


（4）通过本评价专篇为环境保护管理提供科学建设依据，改善区域环境质量，推动经济区的建设和发展。


1.3编制依据


（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；


（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；


（4）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；


（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月16日发布）；


（6）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院[2000]第284号令）；


（7）《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日）


（8）《黑龙江省河道管理条例》（2018年6月28日修订）


（9）《排污许可管理条例》（2021年3月1日）

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号）。


（11）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；


（12）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；


（13）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；


（14）《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）；


（15）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）；


（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；


（17）《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）；


（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；


（19）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。


（20）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

1.4评价时段和评价方法


1.4.1评价时段


评价时段为施工期、运营期。由于施工期对周围环境影响较小，并且为短期影响，因此施工期只作影响分析；营运期本项目出水水质和排入汤旺河的废水对周围环境产生一定影响，而且为长期影响，因此本次评价以营运期为重点评价时段。


1.4.2评价方法


本评价依据国家的环境保护法律、法规、环评导则等，结合本工程的特点，在对地表水环境进行现状监测及调研的基础上，对营运期的地表水环采用模式计算法进行定量分析评价。


1.5环境影响因素识别及评价因子筛选


根据项目生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将运营期生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表1-1。


表1-1  环境影响因素识别表


		评价时段

		影响对象

		影响说明

		治理措施



		

		

		性质

		程度

		时间

		可能性

		范围

		



		施工期

		汤旺河

		-

		轻微

		短期

		小

		局部

		生活污水、施工废水

		设置化粪池、沉淀池收集生活污水、施工废水。设临时截排水沟、临时沉淀池



		营运期

		汤旺河

		+

		轻微

		长期

		大

		局部

		友好区污水处理厂尾水

		处理后经管道外排到北侧汤旺河





注：影响性质“+”表示有利影响，“-”表示不利影响。

1.6环境影响因子识别


根据项目识别出的污染因子，项目所在地区的环境特征，以及国家和地方环保标准规定的控制指标，筛选出的评价因子见表1-2。


表1-2  评价因子一览表


		环境要素

		评价类别

		评价因子



		地表水环境*

		现状评价

		水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计24项。



		

		预测评价

		友好区污水厂收水范围内的无工业企业，不涉及重金属等有毒有害污染物，收水范围主要为友好区生活污水，因此，预测因子为COD、氨氮





1.7环境功能区划及评价执行标准

1.7.1地表水环境功能区划


本项目周边环境功能区划见表1-3。项目所属区域不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等重要生态功能区。

表1-3  环境功能规划区一览表


		环境要素

		所属区域

		功能区划

		划分依据



		地表水

		汤旺河（上甘岭镇-伊春河汇入口）

		一级水功能区为汤旺河伊春市开发利用区，二级水功能区为汤旺河友好农业、工业用水区

		《国家重要功能区名录（黑龙江）》





依据《国家重要功能区名录（2011-2030年）》，排污控制区不得影响下游水质目标，本项目纳污河段下游水功能区为上甘岭镇-伊春河汇入口，水质目标为IV类，因此，本次评价范围参照IV类水质目标评价。

1.7.2地表水环境质量标准


水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，悬浮物参照执行水利部发布《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，具体标准值详见下表。


表1-4  环境质量标准一览表


		环境要素

		标准名称及级（类）别

		项目

		标准值



		

		

		

		单位

		数值



		地表水


环境

		《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

		/

		/

		Ⅳ类



		

		

		pH值

		无量纲

		6~9



		

		

		COD

		mg/L

		≤30



		

		

		BOD5

		

		≤6



		

		

		DO

		

		＞3



		

		

		氨氮

		

		≤1.5



		

		

		高锰酸钾指数

		

		≤10



		

		

		总磷

		

		≤0.3



		

		

		总氮

		

		≤1.5



		

		

		氟化物

		

		≤1.5



		

		

		氰化物

		

		≤0.2



		

		

		硫化物

		

		≤0.5



		

		

		阴离子表面活性剂

		

		≤0.3



		

		

		挥发酚

		

		≤0.01



		

		

		石油类

		

		≤0.5



		

		

		铜

		

		≤1.0



		

		

		硒

		

		≤0.02



		

		

		锌

		

		≤2.0



		

		

		砷

		

		≤0.1



		

		

		汞

		

		≤0.001



		

		

		镉

		

		≤0.005



		

		

		六价铬

		

		≤0.05



		

		

		铅

		

		≤0.05



		

		

		粪大肠菌群

		个/L

		≤20000



		

		《地表水资源质量标准》（SL63-94）

		悬浮物

		mg/L

		≤60





1.7.3地表水污染物排放标准


本项目处理厂出水排入汤旺河，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A类排放标准，各项出水指标见下表。


表1-5  设计出水水质一览表


		指标

		标准

		指标

		标准



		COD

		≤50mg/L

		BOD5

		10mg/L



		SS

		≤10mg/L

		NH3-N

		≤5（8）mg/L



		TN

		≤15mg/L

		TP

		≤0.5mg/L





注：水温＞12℃，表中NH3-N执行≤5mg/L标准。水温≤12℃，NH3-N执行≤8mg/L标准。

1.8评价等级、评价范围

1.8.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，水污染影响型建设项目评价等级判定见表。


表1-6  地表水评价等级判定


		评价等级

		判定依据



		

		排放方式

		废水排放量Q（m3/d）：水污染物当量数W（无量纲）



		一级

		直接排放

		Q≥20000或W≥600000



		二级

		直接排放

		其他



		三级A

		直接排放

		Q<200或<W6000



		三级B

		间接排放

		—





本项目废水排放量2500m3/d。水污染物当量计算结果见表。


表1-7  水污染物当量数


		污染物种类

		CODcr

		BOD5

		SS

		NH3-N

		TP

		TN



		污染物年排放量（kg）

		45630

		9130

		9130

		4560

		460

		13690



		水污染物污染当量值（kg）

		1

		0.5

		4

		0.8

		0.25

		/



		水污染物当量数

		45630

		18260

		2282.5

		5700

		1840

		/





根据上表可知，本项目排放废水量200<Q=2500m3/d<20000m3/d，各污染物当量均6000<W=73712.5<600000，因此本项目地表水评价等级为二级。


1.8.2评价范围


本项目处理后的尾水经原有排污口排入汤旺河（具体经纬度为东经128°51'51.708"，北纬,47°48'48.275"）。二级评价范围为受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。


本项目混合过程段长度为4482.65m。根据导则要求，本项目评价范围应至少覆盖建设项目污染影响所及水域，覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。

具体评价范围为：（1）友好区污水处理厂现有排污口上游500m；（2）排污口下游1000m；（3）排污口下游2400m；（4）排污口下游6000m；（6）排污口下游12000m。本项目评价范围图如下。
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图1-1 本项目评价范围图


1.8.3评价时段


根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水二级评价的评价时段为丰水期和枯水期，至少枯水期，因此本次地表水评价时段为枯水期。


1.9环境敏感区


1.9.1环境保护目标


本项目评价水体为汤旺河，本项目属于上甘岭-伊春河汇入口断面，执行《地表水境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中的一级A标准后排入厂区北侧汤旺河。本项目的建设，扩建了友好区污水处理厂的规模，满足了友好区的排水需求，降低了污水的溢流，使得项目周边水体水质逐步改善，保护区域地表水体水质。评价范围内各环境保护敏感目标影响要素详见表。


表1-8  环境保护目标一览表


		环境要素

		敏感保护目标

		方位

		目标边界与厂址边界距离(m)

		受影响人数


（人）

		环境功能区域目标



		地表水


环境

		汤旺河

		N

		490

		/

		《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类



		生态保护红线

		友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重

		N

		排污口上游176m

		/

		



		森林公园

		黑龙江伊春友好省级森林公园

		N

		排污口上游176m

		/

		





2建设项目概况


2.1项目概况


（1）项目名称：黑龙江省伊春市友好区污水处理厂设备升级改造项目

（2）建设单位：伊春市友好区市政环卫中心


（3）建设地点：伊春市友好区双子河新兴委爱国村东南方向、和平路以南

（4）建设性质：改建


（5）建设内容：本项目主要包括友好区污水处理厂的扩容及设备升级。友好区污水处理厂的建设规模为5000m3/d，经本次升级扩容后的建设规模为7500m3/d；友好区污水处理厂设备更新改造主要包括改造污泥处理系统（污泥储池利旧）、改造集水提升池等；将CASS池改为 EBIS池；对厂区内中控室等内含设备进行升级更新。项目采用“格栅→旋流沉砂器→EBIS生化池→絮凝+沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒”核心处理工艺，项目建成后可新增污水处理能力2500m³/d。污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中的一级A排放标准后排入汤旺河。产生的污泥经脱水后，统一外运到上甘岭污水处理厂处理。

（6）服务范围：主要为友好区生活污水。

（7）总投资：项目总投资共计5009.25万元。


2.2项目组成


本项目主要包括友好区污水处理厂的扩容及设备升级。其中友好区污水处理厂的建设规模为5000m3/d，经本次升级扩容后的建设规模为7500m3/d；友好区污水处理厂设备更新改造主要包括改造污泥处理系统（污泥储池利旧）、改造集水提升池等；将CASS池改为 EBIS池；对厂区内中控室等内含设备进行升级更新。具体建设内容详见“二、建设项目工程分析”中的表2-2。


3废水污染源源强分析与核算

3.1施工期污染源源强分析与核算


本项目施工期主要建设内容包括污水处理厂工程和配套污水管网工程。包括污水处理系统、污泥处理系统及给排水、电气及照明、自动控制、厂区道路、绿化、围墙、配电间、综合楼等。施工期废水对周边环境影响是短期的。


本项目施工期水环境污染源主要是施工期产生的施工废水和施工人员的生活污水。


施工废水主要有：施工期废水如机械清洗废水、机械维修保养等含油废水集中收集并经隔油沉淀池处理后，用于场地除尘。


本项目预计施工人员约10人，均为当地人，施工期间施工人员不在场区吃住，经类比分析，施工人员用水量按50L/（人·日）计，污水排放量以80%计，项目总施工期约为24个月，则本项目施工期施工人员总用水量为360m3（0.5m3/d），排放的污水总量为288m3（0.4m3/d）。


本项目施工人员生活污水排入临时化粪池，定期清掏。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水经化粪池处理前后污染物量见表。


表3-1  施工期生活污水产生及排放情况


		项目

		COD

		BOD5

		SS

		NH3-N



		经化粪池处理前产生浓度（mg/L）

		300

		150

		200

		20



		产生量（t）

		0.086

		0.043

		0.0576

		0.0058



		经化粪池处理后排放浓度（mg/L）

		150

		75

		100

		20



		排放量(t)

		0.043

		0.0215

		0.0288

		0.0058





3.2运营期废水污染源源强分析与核算


（1）正常工况


本项目主要收集友好区产生的生活污水。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准排入汤旺河。


①生活废水

本项目不新增生活污水。

②化验室排水


根据企业提供资料，化验室用水排水系数为0.8，排水量为0.128m3/d，46.72m3/a。


③0.7MW醇基燃料锅炉排水量

本项目年用醇基燃料34.82t，则1台0.7MW醇基燃料锅炉排污水产生量为33.71t/a，0.7MW醇基燃料锅炉软水制备废水产生量为14t/a。则0.7MW醇基燃料锅炉排水总量为46.31t/a。


④污泥压滤水


友好区污水处理厂产生的污泥需先经板框压滤机压滤，产生污泥压滤水，友好区污水处理厂污泥处理规模为1.5tDS/d，经板框压滤机脱水至60%，污泥压滤水产生量为2.25m³/d，821.25m³/a，污泥压滤水经厂区内管网排入友好区污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中一级A标准后最终排入汤旺河。


友好区污水处理厂污泥采用机械脱水，产生的污泥压滤水均直接进入水厂处理，且本项目已建成多年，友好区污水处理厂运行稳定，污水排放可稳定达标，本项目污水排放对污水处理厂影响不大。


⑤友好区污水处理厂扩建后新增处理污水


本次新增污水处理量为2500t/d，912500t/a。

本项目属于友好区污水处理厂配套工程，主要扩建和升级更新设备，本项目污水直接排入友好区污水处理厂，与友好区污水处理厂收纳的生活污水混合后，经处理后尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中一级A标准后排入汤旺河，污染物产生浓度可按友好区污水处理厂设计进水指标计，本项目的废水源强如下表。

表3-2  污水厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表


		工序

		污染物

		污染物产生

		治理措施

		污染物排放

		排放时间h



		

		

		产生废水量


m3/a

		产生浓度mg/L

		产生量

		工艺

		效率%

		核算方法

		排放废水量m3/a

		排放


浓度mg/L

		排放量

		



		污水处理厂

		COD

		912500

		300

		273.35

		预处理+EBIS生化池+紫外线消毒

		83.33

		排污系数法

		912500

		50

		45.63

		8760



		

		氨氮

		

		45

		249.8

		

		91.67

		

		

		5

		4.56

		



		

		BOD5

		

		120

		109.5

		

		95.00

		

		

		10

		9.13

		



		

		SS

		

		200

		182.5

		

		88.89

		

		

		10

		9.13

		



		

		TN

		

		65

		59.31

		

		76.92

		

		

		15

		13.69

		



		

		TP

		

		6

		5.48

		

		91.67

		

		

		0.5

		0.46

		





（2）非正常工况


本项目事故状态指污水处理工艺由于受到负荷、酸碱冲击、设备故障、管理等原因，造成处理效率下降。


本次环评设置污水非正常工况下，即处理效率为50%。非正常工况下水污染物排放情况见表3-3。


表3-3  非正常工况染物排放源强


		工序

		污染物

		污染物产生

		治理措施

		污染物排放

		排放时间h



		

		

		产生废水量m3/d

		产生浓度mg/L

		产生量kg/d

		工艺

		效率%

		核算方法

		排放废水量m3/d

		排放浓度mg/L

		排放量kg/d

		



		污水处理厂

		COD

		912500

		300

		273.35

		预处理+EBIS生化池+紫外线消毒

		50

		排污系数法

		912500

		150

		136.87

		8760



		

		BOD5

		

		45

		249.8

		

		50

		

		

		22.5

		20.53

		



		

		SS

		

		120

		109.5

		

		50

		

		

		60

		54.75

		



		

		氨氮

		

		200

		182.5

		

		50

		

		

		100

		91.25

		



		

		TP

		

		65

		59.31

		

		50

		

		

		32.5

		29.65

		



		

		TN

		

		6

		5.48

		

		50

		

		

		3

		2.73

		





4地表水质量现状


4.1自然概况

4.1.1地理位置


伊春市位于黑龙江省东北部，以汤旺河支流伊春河得名，是我国北方重要的生态旅游城市和黑龙江省东北部中心城市。东部与鹤岗市毗邻，东南部与佳木斯市毗邻，南部与哈尔滨市毗邻，西南部与绥化市毗邻，西北部与黑河市毗邻，北部嘉荫县与俄罗斯隔江相望，边境线长246千米，面积32800.29平方千米，属中温带大陆性季风气候。


本项目位于黑龙江伊春市友好区，友好区位于黑龙江省东北部小兴安岭腹地、汤旺河的中上游，地理坐标为：东经128度51分16.091秒，北纬47度48分46.447秒。项目占地性质为工业用地，友好区污水处理厂厂区北侧为空厂房、东侧为林地、西侧为林地、南侧均为农田。

4.1.2水文水系


汤旺河发源于小兴安岭主脉的乌伊岭区桔源林场563高地南麓。由北向南贯穿小兴安岭腹地，流经黑龙江省伊春市的乌伊岭、汤旺河、新青、红星、五营、上甘岭、友好、美溪、西林、金山屯、南岔等区和城区12个区。在南岔区浩民河镇出山，向东南折入汤原县境内，于新发村附近汇入松花江。


河流大部穿行于峡谷间，水流湍急，河床多浅石滩和卧牛石；汤旺河长492千米，河道比降0.71%，河流弯曲系数0.55。地理位置位于东经128°52'~129°50'、北纬47°26'~48°43'之间，流域面积20557平方千米。


水系汤旺河水系呈树枝状，共有大小支流、沟溪611条。其中集水面积在100平方千米以上支流62条，集水面积在1000平方千米以上的支流有6条，分别为右岸的友好河、双子河、伊春河、西南岔河以及左岸的五道库河、大丰河。

4.2区域环境保护目标调查

1、生态保护红线


经查询黑龙江省生态环境分区管控数据平台，友好区小兴安岭生物多样性与水源涵养功能生态保护红线-生物多样性维护生态功能重要区是本项目距离最近的生态保护红线189.66m，作为本项目的保护目标。
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图4-1本项目与生态保护红线位置关系图


2、伊春市翠峦区饮用水水源地


西山水库(兴安湖水库)位于伊春市翠峦区西北2km伊春河干流上，坝址地理坐标为东经128°27’~128°41’36”，北纬47°36’~47°51’。水库由挡石河、翠峦河、么河汇水而成。挡石河全长36公里，河深1米，河宽12~25米。发源于冲锋经营所北挡石山和友好区交界处分水岭南坡，和翠峦河汇合成伊春河，它有两条较大支流，即太平河和高岩河。翠峦河是翠峦区境内第一大河流，全长64公里，河深0.30~1米，宽19~30米。有两个源头，一个发源于开源河经营林场实验村北额头山西侧。另一个发源于该林场和绥棱林业局交界处丁字山东侧，此河有两大支流，即尖山河和扶育河。西山水库(兴安湖水库)占地面积11.54平方公里，属于大型水库，控制流域面积1613平方公里，占全流域面积65.4%。水库主要参数：正常蓄水位284.7m，正常蓄水位相应库容0.9亿立方米；设计洪水位288.67mm，相应库容1.28亿立方米；校核洪水位288.67m，总库容1.45亿立方米。2018年黑龙江省人民政府以黑政函【2018】33号文对《关于调整黑龙江省伊春市翠峦区饮用水源保护区范围的请示》进行了批复。


一级保护区。水域范围：以西山水库(兴安湖水库)取水口为中心，500米为半径的圆形区域包含的水域。水域面积0.44平方公里。陆域范围：西山水库(兴安湖水库)取水口一侧正常水位线284.7米以上200米范围内的陆地区域。陆域面积0.21平方公里。一级保护区总面积0.65平方公里。


二级保护区。水域范围：西山水库(兴安湖水库)部分为西山水库(兴安湖水库)正常水位线284.70米以下(一级保护区水域面积外)的全部水域;各入库河流(挡石河、翠峦河、么河，下同)则为入库口上溯至上游2公里之间水域，水域宽度为各入库河流10年一遇洪水所淹没的区域。水域面积12.18平方公里。陆域范围：西山水库(兴安湖水库)部分为水库周围不小于3000米的区域(但不超过分水岭);各入库河流部分长度为与二级保护区水域长度一致，宽度为各入库河流沿岸纵深范围不小于1000米的区域。陆域面积51.31平公里。二级保护区总面积63.49平方公里。


准保护区。水域范围：起点为各入库河流入库口上2000米处，长度分别为二级保护区边界(挡石河段)上溯至游13.6公里水域长度;二级保护区边界(翠峦河段)上至游10.3公里水域长度:二级保护区边界(么河段)上溯至上游7.5公里水域长度，尖山河河段(翠峦河支流)准保护区水域长度为二级保护区边界(翠峦河段)上溯至上游9公里之间的才域，扶育河段(翠峦河支流)为二级保护区边界(翠峦河段上溯至上游7.7公里之间的水域，水域宽度为各入库河流10年一遇洪水所淹没的区域。水域面积2.55平方公里。陆域范围西山水库(兴安湖水库)部分以水库两侧山脊线为边界:准保护区陆域长度与水域长度相同，陆域宽度则以各入库河流两岸山脊线为边界，并包括该水域范围内各支流的集水区域。陆域面积242.14平方公里准保护区总面积244.69平方公里。


项目区距离伊春市翠峦区饮用水水源地约18.26km处，不作为本项目保护目标，项目与伊春市翠峦区饮用水水源地位置关系见下图。
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图4-2本项目与伊春市翠峦区饮用水水源地位置关系图


3、黑龙江伊春友好省级森林公园


黑龙江伊春友好省级森林公园为省级森林公园，总面积2099.81公顷，是距离本项目最近的森林公园，最近距离约189.66km，自然保护分区为一般控制区，作为本次的保护目标。
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图4-3本项目与黑龙江伊春友好省级森林公园位置关系图


4、伊春中心城区东升饮用水水源保护区

伊春中心城区东升饮用水水源保护区为地下水水源，从水文地质条件来看，东升水源地位于汤旺河两岸，汤旺河的水系自西北向东南流经东升等地，该水源地的主要补给来源为汤旺河水体的渗漏补给，其次是大气降水入渗和区域地下水的侧向径流补给。


项目区距离伊春中心城区东升饮用水水源保护区直线距离约2467.62m处，排污口距伊春中心城区东升饮用水水源保护区为6000m，不作为本项目保护目标，项目与伊春中心城区东升饮用水水源保护区位置关系见下图。
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图4-4本项目与伊春中心城区东升饮用水水源保护区位置关系图

5、湿地、天然林

对照《黑龙江省湿地名录》，本项目土壤评价范围内不涉及湿地。北侧存在少量林地，为公路两侧栽种的人工林，不存在天然林。

4.3区域污染源调查

根据现场调查和资料可知，在评价范围内无企业、工业污染源排放，主要为友好区产生的生活污水经友好区污水处理厂处理后直接排放。

4.4区域水环境质量变化状况

4.4.1地表水环境功能区


纳污水体汤旺河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。


4.4.2例行监测数据


本项目所在的伊春河上游最近的国控断面为挡石河冲锋桥，下游最近的国控断面为育林大桥；纳污水体汤旺河上游最近的国控断面为友好，下游最近的国控断面为晨明。


根据伊春市人民政府网站公开发布的2024年1-12月《伊春市流域水环境质量状况》及《2023年伊春市生态环境质量公报》，伊春河与汤旺河水质情况如下。


表4-1  2024年度水质变化情况


		断面名称

		河流

		水质目标

		2024年

		2024年度超标项目及倍数



		挡石河冲锋桥*

		伊春河

		IV类（II类）

		IV类（II类）

		高锰酸盐指数（0.2）、化学需氧量（0.05）



		育林大桥

		伊春河

		IV类

		IV类

		高锰酸盐指数（0.3）、化学需氧量（0.2）



		友好

		汤旺河

		IV类

		V类

		高锰酸盐指数（0.6）、化学需氧量（0.3）



		晨明

		汤旺河

		IV类

		IV类

		高锰酸盐指数（0.08）



		注:


①“_”表示无超标项目:


②“十四五”考核目标尚未确定，超标项目及倍数按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准进行判定和计算;


③“*”表示该断面受自然本底影响水质类别超Ш类。





由上表可知，2024年伊春河-挡石河冲锋桥达到水质目标IV类，伊春河-育林大桥断面的水质达到IV类水质目标，汤旺河-晨明断面达到水质目标IV类，汤旺河-友好断面水质现状为V类，在扣除天然背景值影响情况下，可达到IV类标准。


根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，本项目所在的伊春河和汤旺河水质如下图所示。

[image: image58.png]





图4-5  2024年全省地表水水质状况


4.5现状补充监测


4.5.1监测范围


项目所在区域地表水体为汤旺河。现状监测布设4个监测点位，布点情况见下表。监测点位布置图件附件5。

4.5.2监测时间及频率


2026年2月2日-2月6日，连续监测3天，每天1次。

4.5.3监测项目及分析方法


水温、pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、色度、动植物油、粪大肠菌群。


表4-2  地表水现状监测断面表


		编号

		河流

		监测断面

		功能区水质目标

		监测项目

		监测频次



		W1

		汤旺河

		友好区污水处理厂排污口上游500m

		Ⅳ

		水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数

		连续监测3天，每天两次



		W2

		

		友好区污水处理厂排污口下游1000m

		Ⅳ

		

		



		W3

		

		友好区污水处理厂排污口下游2400m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		Ⅳ

		

		



		W4

		

		友好区污水处理厂排污口下游6000m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		Ⅳ

		

		





表4-3  地表水监测方法一览表


		类别

		检测项目

		检测依据



		地表水

		水温

		水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991



		

		pH

		水质pH值的测定电极法HJ 1147-2020



		

		化学需氧量

		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017



		

		生化需氧量

		水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009



		

		氨氮

		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009



		

		总磷

		水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989



		

		氨氮(NH3-N)

		水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009



		

		总氮

		水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012



		

		悬浮物

		水质悬浮物的测定重量法GB 11901-89



		

		色度

		水质色度的测定GB11903-89



		

		动植物油

		水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018)



		

		石油类

		水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018



		

		阴离子表面活性剂

		水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987



		

		粪大肠菌群

		水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018





4.5.4监测结果


监测结果见表。


表4-4  地表水监测结果一览表


		采样点位

		检测项目

		检测结果

		单位



		

		

		2026.2.4

		2026.2.5

		2026.2.6

		



		

		

		第一次

		第二次

		第一次

		第二次

		第一次

		第二次

		



		(#1排污口上游500m

		水温

		2.1

		2.4

		1.6

		1.7

		1.6

		1.6

		℃



		

		pH

		7.7

		7.9

		7.4

		7.7

		7.7

		7.5

		无量纲



		

		化学需氧量

		5

		5

		7

		6

		4

		5

		mg/L



		

		氨氮

		0.382

		0.382

		0.378

		0.378

		0.331

		0.359

		mg/L



		

		总磷

		0.019

		0.015

		0.01L

		0.015

		0.01L

		0.01L

		mg/L



		

		总氮

		0.64

		0.804

		0.671

		0.804

		0.809

		0.804

		mg/L



		

		悬浮物

		12

		9

		13

		6

		8

		6

		mg/L



		

		色度

		8

		8

		8

		8

		8

		8

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.9

		0.9

		1.0

		1.0

		0.7

		0.8

		mg/L



		

		动植物油

		0.07

		0.06

		0.07

		0.08

		0.06

		0.08

		mg/L



		

		石油类

		0.07

		0.09

		0.08

		0.07

		0.08

		0.07

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.0L

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		240

		370

		420

		590

		470

		400

		个/L



		(#2排污口下游1000m

		水温

		1.1

		1.7

		1.7

		1.8

		1.7

		1.6

		℃



		

		pH

		7.7

		7.9

		7.6

		7.3

		7.7

		7.4

		无量纲



		

		化学需氧量

		4

		5

		5

		5

		6

		5

		mg/L



		

		氨氮

		0.35

		0.345

		0.368

		0.392

		0.359

		0.378

		mg/L



		

		总磷

		0.015

		0.011

		0.01L

		0.019

		0.01L

		0.011

		mg/L



		

		总氮

		0.696

		0.810

		0.696

		0.779

		0.759

		0.742

		mg/L



		

		悬浮物

		10

		5

		12

		5

		9

		5

		mg/L



		

		色度

		8

		5

		8

		8

		8

		8

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.5

		0.5

		0.6

		0.7

		0.5

		0.7

		mg/L



		

		动植物油

		0.07

		0.07

		0.08

		0.08

		0.08

		0.08

		mg/L



		

		石油类

		0.08

		0.06

		0.07

		0.07

		0.07

		0.07

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		280

		410

		440

		470

		430

		470

		个/L



		(#3友好区污水处理厂排污口下游2400m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		水温

		2.1

		1.8

		1.6

		1.8

		1.7

		1.6

		℃



		

		pH

		7.8

		7.3

		7.7

		7.6

		7.4

		7.6

		无量纲



		

		化学需氧量

		6

		7

		5

		5

		4

		6

		mg/L



		

		氨氮

		0.285

		0.364

		0.317

		0.364

		0.345

		0.378

		mg/L



		

		总磷

		0.011

		0.022

		0.01L

		0.01L

		0.11

		0.022

		mg/L



		

		总氮

		0.784

		0.809

		0.734

		0.809

		0.784

		0.796

		mg/L



		

		悬浮物

		6

		5

		7

		11

		5

		7

		mg/L



		

		色度

		8

		5

		8

		5

		8

		8

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.9

		0.7

		0.6

		0.7

		0.6

		0.7

		mg/L



		

		动植物油

		0.07

		0.07

		0.09

		0.07

		0.07

		0.08

		mg/L



		

		石油类

		0.07

		0.07

		0.06

		0.07

		0.08

		0.07

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		240

		370

		390

		410

		460

		520

		个/L



		(#4好区污水处理厂排污口下游6000m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		水温

		2.1

		1.8

		1.6

		1.7

		1.7

		1.7

		℃



		

		pH

		7.8

		7.3

		7.7

		7.4

		7.4

		7.6

		无量纲



		

		化学需氧量

		5

		5

		5

		4

		5

		4

		mg/L



		

		氨氮

		0.336

		0.331

		0.340

		0.359

		0.331

		0.368

		mg/L



		

		总磷

		0.026

		0.011

		0.01L

		0.11

		0.019

		0.01L

		mg/L



		

		总氮

		0.878

		0.740

		0.790

		0.740

		0.790

		0.740

		mg/L



		

		悬浮物

		6

		5

		8

		10

		7

		5

		mg/L



		

		色度

		8

		5

		8

		5

		8

		5

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.8

		0.6

		0.9

		0.6

		0.6

		0.6

		mg/L



		

		动植物油

		0.06

		0.07

		0.07

		0.07

		0.07

		0.07

		mg/L



		

		石油类

		0.08

		0.05

		0.07

		0.06

		0.07

		0.07

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		0.05L

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		400

		450

		410

		450

		520

		390

		个/L





4.5.5地表水环境质量现状评价


（1）评价标准


评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3835-2002）中的Ⅳ类标准。


（2）评价方法


采用标准指数法，其数学公式如下：


Si,j=Ci,j/Csi


式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数；


ci,j—单项水质参数i在第j点的监测值，mg/L；


csi—单项水质参数i的评价标准，mg/L。


pH的标准指数为：


SpH，j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）(pHj≤7.0时)


SpH，j =（pHj-7.0）/（pHsu -7.0）(pHj>7.0时)


式中：pHsd—水质标准中规定的pH下限；


      pHsu—水质标准中规定的pH上限。


水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。


（3）评价结果及分析


地表水环境质量现状评价结果见表。


表4-5  地表水环境质量现状评价结果


		采样点位

		检测项目

		评价结果

		单位



		

		

		2026.2.4

		2026.2.5

		2026.2.6

		



		

		

		第一次

		第二次

		第一次

		第二次

		第一次

		第二次

		



		(#1排污口上游500m

		水温

		2.1

		2.4

		1.6

		1.7

		1.6

		1.6

		℃



		

		pH

		0.35

		0.45

		0.2

		0.35

		0.35

		0.25

		无量纲



		

		化学需氧量

		0.17

		0.17

		0.23

		0.2

		0.13

		0.17

		mg/L



		

		氨氮

		0.25

		0.25

		0.252

		0.252

		0.22

		0.24

		mg/L



		

		总磷

		0.06

		0.05

		未检出

		0.05

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		总氮

		0.43

		0.536

		0.45

		0.536

		0.54

		0.536

		mg/L



		

		悬浮物

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		色度

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.15

		0.15

		0.17

		0.17

		0.12

		0.13

		mg/L



		

		动植物油

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		石油类

		0.14

		0.18

		0.16

		0.14

		0.16

		0.14

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		0.12

		0.185

		0.21

		0.295

		0.235

		0.2

		个/L



		(#2排污口下游1000m

		水温

		1.1

		1.7

		1.7

		1.8

		1.7

		1.6

		℃



		

		pH

		0.35

		0.45

		0.3

		0.15

		0.35

		0.2

		无量纲



		

		化学需氧量

		0.13

		0.17

		0.17

		0.17

		0.2

		0.17

		mg/L



		

		氨氮

		0.23

		0.23

		0.25

		0.26

		0.24

		0.252

		mg/L



		

		总磷

		0.05

		0.04

		未检出

		0.06

		未检出

		0.04

		mg/L



		

		总氮

		0.464

		0.54

		0.464

		0.52

		0.51

		0.49

		mg/L



		

		悬浮物

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		色度

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.08

		0.08

		0.1

		0.12

		0.08

		0.12

		mg/L



		

		动植物油

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		石油类

		0.16

		0.12

		0.14

		0.14

		0.14

		0.014

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		0.14

		0.205

		0.22

		.0235

		0.215

		0.235

		个/L



		(#3友好区污水处理厂排污口下游2400m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		水温

		2.1

		1.8

		1.6

		1.8

		1.7

		1.6

		℃



		

		pH

		0.4

		0.15

		0.35

		0.3

		0.2

		0.3

		无量纲



		

		化学需氧量

		0.2

		0.23

		0.17

		0.17

		0.13

		0.2

		mg/L



		

		氨氮

		0.19

		0.24

		0.21

		0.24

		0.23

		0.252

		mg/L



		

		总磷

		0.04

		0.07

		未检出

		未检出

		0.37

		0.07

		mg/L



		

		总氮

		0.52

		0.54

		0.49

		0.54

		0.52

		0.53

		mg/L



		

		悬浮物

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		色度

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.15

		0.12

		0.1

		0.12

		0.1

		0.12

		mg/L



		

		动植物油

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		石油类

		0.14

		0.14

		0.2

		0.14

		0.16

		0.14

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		0.12

		0.185

		0.195

		0.205

		0.23

		0.26

		个/L



		(#4好区污水处理厂排污口下游6000m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		水温

		2.1

		1.8

		1.6

		1.7

		1.7

		1.7

		℃



		

		pH

		0.4

		0.15

		0.35

		0.2

		0.2

		0.3

		无量纲



		

		化学需氧量

		0.17

		0.17

		0.17

		0.13

		0.17

		0.13

		mg/L



		

		氨氮

		0.224

		0.22

		0.23

		0.24

		0.22

		0.25

		mg/L



		

		总磷

		0.09

		0.04

		未检出

		0.37

		0.06

		未检出

		mg/L



		

		总氮

		0.59

		0.49

		0.53

		0.49

		0.52

		0.49

		mg/L



		

		悬浮物

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		色度

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		五日生化需氧量

		0.13

		0.1

		0.15

		0.1

		0.1

		0.1

		mg/L



		

		动植物油

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		石油类

		0.16

		0.1

		0.14

		0.12

		0.14

		0.14

		mg/L



		

		阴离子表面活性剂

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		未检出

		mg/L



		

		粪大肠菌群

		0.2

		0.225

		0.205

		0.225

		0.26

		0.195

		个/L





（4）现状评价结论


评价结果表明，4个监测断面各项监测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。


4.6地表水现状评价结论


2024年伊春市实际监测断面19个，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为15.8%，同比无变化；劣V类水体比例为5.3%，同比升高5.3%。与2023年度相比，汤旺河伊春区下断面、美溪下断面、翠峦下断面、乌马河下断面、上甘岭下断面、汤旺河下断面、桔园林场断面、朗乡下断面、带岭下断面金山屯下断面、西林下断面、依吉密河新民断面、嘉荫县水质自动监测断面、背景断面水质无明显变化，乌伊岭下断面、红星入境断面、新青下断面、五营下断面、红星出境断面水质有所变差。


补充监测结果，4个监测断面各项检测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求。

5环境影响预测与评价


5.1施工期环境影响分析


施工期污水主要是施工人员产生的生活污水和少量的施工废水，主要污染物为SS、氨氮、COD、BOD5等。本项目不设置施工营地，建筑材料及施工机械等位于污水厂占地范围内，不新增占地。


（1）生活污水


建筑施工所排放的污水主要是施工人员所排放的生活污水。根据工程分析，本项目施工期间施工人员排放的污水总量为288m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，施工期生活废水排入临时化粪池，定期清掏。


（2）施工废水


施工期施工废水的产生量很小，污染物主要为泥沙、悬浮物、石油类等，经过隔油沉淀处理后，用于施工场地的洒水除尘，不对外排放。基坑废水主要是在管线及水处理地下构筑物开挖过程中产生的地下水，主要污染物为SS。基坑废水采取沉淀池沉淀处理，上清液用于施工场地抑尘，不会对地表水环境造成影响。


综上所述，施工期污水均得到有效处置，对区域地表水体影响较小。


5.2营运期环境影响分析


5.2.1运营期水环境影响预测


1、预测目的


通过对污水处理厂排水对地表水造成的环境影响进行预测，分析和评价污水排放对受纳水体水环境可能产生的影响及影响的范围和程度，为有效预防和控制受纳水体的水环境污染提供科学的依据。


本项目污水处理厂设计处理量5000m3/d，本次扩建2500m3/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准，处理后排入汤旺河。


2、预测时期


选择水体自净能力最不利、水质状况相对较差的不利时期枯水期。


（3）预测水文参数


根据采用汤旺河伊新水文站1980~2016长系列水文参数，通过水文比拟法确定预测断面流量及相应水文参数，水文参数详见下表。

表5-1 水文参数一览表


		河流

		流量（m3/s）

		河宽(m)

		河深(m)

		流速(m/s)



		汤旺河

		11.56

		60

		2

		0.2





综合衰减系数引用《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》(2004 年)提出的综合衰减系数，COD取值为0.10～0.18d-1，NH3-N取值为0.10～0.15d-1，本项目COD取0.14d-1（0.0000016s-1），NH3-N取0.125d-1（0.0000014s-1）。


（4）预测情景


友好区污水处理厂日处理生活污水7500m3/d，采用EBIS污水处理工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准，即COD排放浓度50mg/L，NH3-N排放浓度5（8）mg/L，处理后的尾水排入汤旺河。在此基础上提出以下预测情景：


预测情景一：枯水期，污水厂运行正常，综合考虑本次新增污水的影响，预测汤旺河不同断面COD、氨氮的水质状况。

预测情景二：枯水期，污水处理厂非正常工况下，扩建后2500m3/d出水效率降低为50%，按进水水质的50%COD150mg/L，氨氮22.5mg/L，通过排污口最终汇入汤旺河的情景。


（5）预测因子


根据项目所排放废水特点和收纳水体的特征，确定本项目预测因子为：氨氮、COD。


（6）预测范围


对照断面：污水处理厂排污口上游500m。


核算断面：污水处理厂排污口下游1000m。


控制断面：临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面（排污口下游2400m）、临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面（排污口下游6000m）、伊春河汇入口断面（排污口下游12000m）。


表5-2 预测内容一览表

		序号

		导则中预测内容

		本项目预测内容



		1

		各关心断面（控制断面、取水口、污染源排放核算断面等）水质预测因子的浓度及变化

		完全混合断面（排污口下游4400m）、污染源核算断面（排污口下游1000m）



		2

		到达水环境保护目标处的污染物浓度

		/



		3

		各污染物最大影响范围

		各污染物最大影响范围



		4

		湖泊、水库及半封闭海湾等，还需关注富营养化状况与水华、赤潮等

		/



		5

		排放口混合区范围

		排放口混合区范围





根据预测范围水环境保护目标、水功能区控制断面、国省控断面等区域水环境特征，设置5个预测断面，为完全混合断面和污染源核算断面（排污口下游1km）。


（7）地面水环境和污染源的概化


本项目汤旺河友好区断面的宽深比大于20，故概化为矩形平直河流。根据项目污水的排放特点可知，本项目污染源为连续恒定排放的点源。


（8）预测模式


预测范围内的河段可以分为上游河段、混合过程段和充分混合段。对于混合过程段采用河流平面二维水质解析方法（连续稳定排放）进行预测，完全混合段采用一维水质解析方法进行预测。


①混合过程段长度
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式中：Lm——混合过程段长度，m；

      B——河流宽度，60m；


      a——排放口距近岸水边的距离（岸边排放时为零），0m；


      u——平均流速，0.2m/s；


      Ey——污染物横向扩散系数，0.071m2/s。


Ey采用泰勒法求得；


Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2

式中：H——平均水深，m；取2m；


B——河流宽度，m，取60m；


I——河底坡度，取0.001；


g——重力加速度，取9.81m/s2。


Ey为0.071m2/s。


经计算，本项目混合过程段长度为4482.65m。

②混合过程段预测模型


将预测水域概化为不考虑岸边反射影响的宽浅型平面恒定均匀河流，排污口概化为岸边点源连续稳定排放，本次选用平面二维连续稳定排放模式进行预测。
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式中：C—纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；


Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；


m—污染物排放速率，g/s；


h—断面水深，2m；


u—对应于轴的平均流速分量，m/s；


Ey—污染物横向扩散系数，m2/s；


x—笛卡尔坐标系x向的坐标，m；


y—笛卡尔坐标系y向的坐标，m；


k—污染物综合衰减系数，s-1。


③完全混合段预测模型
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式中：Pe—贝克来数；


U—河流断面平均流速，0.2m/s；


B—河流平均宽度，60m；


Ex—污染物纵向扩散系数，m²/s；
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式中：α—O'Connor数；


K—污染物综合衰减系数，1/s；本项目COD取0.14d-1（0.0000016s-1），NH3-N取0.125d-1（0.0000014s-1）。

Ex—污染物纵向扩散系数，m²/s；


u—河流断面平均流速，0.2m/s；
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式中：Ex—污染物纵向扩散系数，m²/s；


H—平均水深，m；Ex—污染物纵向扩散系数，m²/s；

u*—(gHI)1/2摩阻流速，m/s；


计算得出Pe为51.57，αCOD为0.00000928，αNH3-N为0.00000812，Pe≥1，α＜0.027，因此完全混合段各预测断面浓度预测可采用一维解析水质模型进行预测，适用于对流降解模型：
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式中：C0——上游断面污染物的浓度，mg/L；


k——污染物综合自净系数，0.14/d；


x——河段长度，km；


u——功能区内设计流速，0.2m/s；


C——下游断面污染物浓度，mg/L；


断面初始浓度采用完全混合模型进行计算。


C0=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）


式中：C0——污染物预测浓度，mg/L；


Cp——污染物排放浓度，mg/L；


Ch——河流来水污染物浓度，mg/L；


Qp——废水排放量，m3/s；


Qh——河流来水流量，m3/s。

（9）预测水质参数

①污染源参数


本项目：正常排放按出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准，即COD50mg/L，氨氮8mg/L。非正常排放按进水水质COD150mg/L，氨氮22.5mg/L。


②背景浓度


背景浓度采用本次环评期间补充监测友好区污水处理厂排污口上游500m最大值，Chcod=7mg/L，ChNH3-N=0.382mg/L。汤旺河水质改善状况分析利用现状监测数据中2#、3#、4#点位最大值，Chcod=7mg/L，ChNH3-N=0.392mg/L。

（10）预测结果及分析


1预测结果


（1）混合过程段预测


经计算，本项目建成后在最不利条件下排污口至下游完全混合段正常情况和非正常情况下CODcr、NH3-N预测结果见下表。


表5-3   混合过程段正常情况下COD预测结果


		         y（m）


x（m）

		0

		20

		40

		60



		1000

		7.322

		7.243

		7.104

		7.026



		2400

		7.206

		7.210

		7.210

		7.210



		4400（完全混合断面）

		7.148

		7.148

		7.148

		7.148





表5-4  混合过程段非正常情况下COD预测结果


		y（m）


x（m）

		0

		20

		40

		60



		1000

		150.322

		150.243

		150.104

		150.026



		2400

		150.210

		150.210

		150.210

		150.210



		4400（完全混合断面）

		150.004

		150.004

		150.004

		150.004





表5-5  混合过程段正常情况下氨氮预测结果


		y（m）


x（m）

		0

		20

		40

		60



		1000

		0.414

		0.406

		0.392

		0.385



		2400

		0.403

		0.403

		0.403

		0.403



		4400（完全混合断面）

		0.397

		0.397

		0.397

		0.397





表5-6   混合过程段非正常情况下氨氮预测结果


		y（m）


x（m）

		0

		20

		40

		60



		1000

		22.532

		22.524

		22.510

		22.503



		2400

		22.521

		22.521

		22.521

		22.521



		4400（完全混合断面）

		22.514

		22.514

		22.514

		22.514





本项目为岸边排放。当y=0m时，横向上污染物CODcr和氨氮的浓度最大。y为0m时，预测因子CODcr、氨氮随纵向距离的衰减规律见图4.2-1~图4.2-4。
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图5-1  混合过程段正常情况下污染物CODcr衰减曲线
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图5-2  混合过程段非正常情况下污染物CODcr衰减曲线
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图5-3  混合过程段正常情况下污染物NH3-N衰减曲线
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图5-4  混合过程段非正常情况下污染物NH3-N衰减曲线


（2）完全混合段预测


以完全混合断面平均浓度作为初始浓度，采用一维解析S-P水质模型进行预测。经计算，完全混合段，CODcr、NH3-N预测结果见下表。

表5-7  完全混合段正常排放情况下COD浓度预测


		下游河段距离（m）

		k（1/d）

		u（m/s）

		C0（mg/L）

		C（mg/L）



		6000

		0.14

		0.20

		7.148

		4.9866



		12000

		0.14

		0.20

		7.148

		3.4787





表5-8 完全混合段非正常排放情况下COD浓度预测


		下游河段距离（m）

		k（1/d）

		u（m/s）

		C0（mg/L）

		C（mg/L）



		6000

		0.14

		0.20

		150.004

		104.6456



		12000

		0.14

		0.20

		150.004

		73.0028





表5-9 完全混合段正常排放情况下氨氮浓度预测


		下游河段距离（m）

		k（1/d）

		u（m/s）

		C0（mg/L）

		C（mg/L）



		6000

		0.125

		0.20

		0.397

		0.2878



		12000

		0.125

		0.20

		0.397

		0.2087





表5-10  完全混合段非正常排放情况下氨氮浓度预测


		下游河段距离（m）

		k（1/d）

		u（m/s）

		C0（mg/L）

		C（mg/L）



		6000

		0.125

		0.20

		22.514

		16.3240



		12000

		0.125

		0.20

		22.514

		11.8359
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 图5-5  完全混合段正常情况下污染物CODcr衰减曲线
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 图5-6  完全混合段非正常情况下污染物CODcr衰减曲线
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 图5-7  完全混合段正常情况下污染物氨氮衰减曲线
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 图5-8  完全混合段非正常情况下污染物氨氮衰减曲线

5.2.2 对水功能区水质影响分析


由上表可知，正常排放：在排污口下游完全混合断面，COD预测最大浓度为4.9866mg/L，氨氮预测浓度为0.2878mg/L。

在下游核算断面（排污口下游1000m），COD预测最大浓度为7.322mg/L，氨氮预测浓度为0.414mg/L。


综上，本项目在核算断面4.4km处水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

非正常排放：在排污口下游完全混合断面，COD预测最大浓度为104.004mg/L，氨氮预测浓度为16.3240mg/L。在下游核算断面（排污口下游1000m），COD预测最大浓度为150.322mg/L，氨氮预测浓度为22.532mg/L，均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。


本项目为污水厂扩建项目，项目扩建前，伊春市友好区污水厂产生5000m3/d的居民生活污水经现有污水管网排至汤旺河，COD排放浓度为50mg/L、NH3-N排放浓度为10mg/L，COD排放量为81.8t/a、NH3-N排放量为10.69t/a。本项目建成后，友好区污水处理厂日处理量从5000m3/d增加至7500m3/d，COD排放浓度为127.43mg/L、NH3-N排放浓度为15.25mg/L，降低可能出现污水溢流的风险，同时，通过优化污水处理工艺，出水水质将得到显著提升，能够更稳定地达到排放标准，进一步减少对汤旺河-友好断面水质的潜在影响。此外，项目实施后还将加强对污水处理厂运行状态的实时监控，确保处理设施高效稳定运行，为区域水环境质量的持续改善提供有力保障。


综上所述，本项目运行后，正常情况下，排污口下游各关心断面COD、NH3-N均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值，本项目本身为减排的环保工程，待本项目建成运营后收集友好区生活污水，减少污水溢流，污染水环境的现状，大大减少了污染物的排放量，可改善汤旺河的水功能环境现状，正常情况下，项目废水对受纳水体汤旺河及周围环境的影响较小。


非正常排放条件下，因污水管道破损或综合利用工艺故障或员工操作不当，未将污水处理厂收集的废水处理，而直排至汤旺河，将会对汤旺河造成污染，根据预测结果，废水非正常排放时，污染物排放量将超过总量控制指标，因此必须杜绝事故排放。

5.2.3 对国控断面水质影响分析


汤旺河伊春市过渡区分布1处国控水质监测断面，即上甘岭-伊春河汇入口，水质目标为Ⅳ类。黑龙江省伊春市友好区污水处理厂扩建后，正常排放情况上甘岭-伊春河汇入口COD及氨氮浓度为3.4787mg/L、0.2087mg/L；事故排放情况下，上甘岭-伊春河汇入口COD及氨氮浓度为146.0016mg/L、23.6628mg/L。黑龙江省伊春市友好区污水处理厂扩建后正常情况下上甘岭-伊春河汇入口可满足上甘岭-伊春河汇入口Ⅳ类标准水质目标的要求，且本项目将部分散排的污水收集后处理排放，减少了污染物的排放，所以本项目对国控断面的水质起到了改善作用。废水非正常排放时，污染物排放量将超过总量控制指标，因此必须杜绝事故排放。

5.2.4 对自然保护区水质影响分析


本项目排污口下游分布有临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区，排污口至临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区的距离为2400m。黑龙江省伊春市友好区污水处理厂扩建后，正常排放情况临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面COD及氨氮浓度为7.206mg/L、0.430m/L。事故排放情况下，临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面COD及氨氮浓度为300.210mg/L、45.011m/L。黑龙江省伊春市友好区污水处理厂扩建后正常情况下临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面可满足Ⅲ类。因此本次黑龙江省伊春市友好区污水处理厂升级改扩建工程对下临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区影响较小。废水非正常排放时，污染物排放量将超过总量控制指标，因此必须杜绝事故排放。

5.2.4污染源排放量核算


根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中8.3.3.1遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物需预留必要的安全余量，受纳水体为IV类标准，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的8%确定（安全余量≥环境质量标准×8%），本项目安全余量计算如下：


CODcr：30mg/L-7.322mg/L=22.678mg/L≥30mg/L×8%=2.4mg/L：


NH3-N：1.5mg/L-0.414mg/L=1.086mg/L≥1.5mg/L×8%=0.12mg/L；


表5-11   下游2km断面预测值与安全余量对比情况表   单位mg/L


		水质因子

		断面污染物浓度预测值

		标准限值的8%

		安全余量

		是否满足



		CODcr

		7.322

		2.4

		22.678

		满足



		氨氮

		0.414

		0.12

		1.086

		满足





由上表可知，本项目CODcr、NH3-N均满足安全余量的要求，扩建工程污染源排放量即为核算的污染源排放量。即：CODcr：45.63t/a，NH3-N：4.56t/a。

5.2.5小结

伊春市友好区污水处理厂扩建后，虽增加了汤旺河污染物排放量，但汤旺河伊春市上甘岭-伊春河汇入口终止断面COD、氨氮的浓度能够满足Ⅳ类水质目标要求，伊春市友好区污水处理厂扩建后符合汤旺河水功能区的管理要求，此外，本项目建成运行后本项目CODcr、NH3-N均满足安全余量的要求，扩建工程污染源排放量即为核算的污染源排放量。即：CODcr：45.63t/a，NH3-N：4.56t/a。


5.3地表水环境影响分析小结


（1）施工生产废水产生量较小，且经过处理后回用于场区洒水降尘，不外排。施工人员生活污水排入临时化粪池，定期清掏外运堆肥。因此，施工期对地表水影响甚微，能够被周围环境所接受。


（2）运营期：


①根据预测结果，下游核算断面能够满足水环境功能区的水质目标要求。本项目安全余量满足地表水环境质量底线要求。


②本项目建成后，友好区污水处理厂从原有的5000m3/d扩建至7500m3/d，污水经厂区处理达标后排放，扩容升级后，降低可能出现污水溢流的风险，同时，通过优化污水处理工艺，出水水质将得到显著提升，能够更稳定地达到排放标准，进一步减少对汤旺河水质的潜在影响。此外，项目实施后还将加强对污水处理厂运行状态的实时监控，确保处理设施高效稳定运行，为区域水环境质量的持续改善提供有力保障。


6水污染防治措施及其可行性分析


6.1施工期水污染防治措施及可行性分析


（1）施工生产废水


施工生产废水主要为施工材料被雨水冲刷形成的污水、施工机械及运输车辆清洗废水，经过隔油沉淀处理后，用于施工场地的洒水除尘，不对外排放。由于施工用水对水质要求不高，施工废水沉淀后回用措施可行。


（2）施工人员生活污水


施工期生活污水进入临时化粪池处理，定期清掏，外运堆肥。


本项目建设过程中产生的施工废水和生活污水采取以下水污染防治措施以减轻废水对纳污水体造成的不利影响：


①项目工程严格控制施工范围，减少悬浮物的产生量。


②施工车辆洗车场不得设置在饮用水源保护区范围内，禁止含油废水和洗车废水以任何方式排入饮用水源保护区。


③落实水土保持方案措施，主体工程区、临时堆土场等四周均设置截排水沟，末端设置沉淀池进行沉淀处理。


项目施工期采取上述污染防治措施后，对周围地表水环境造成的影响较小。

6.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析


6.2.1污染防治措施


本项目产生的废水主要包括员工生活污水、化验废液、设备冲洗废水以及污水处理厂处理后的厂区尾水。


（1）员工生活污水


本项目无新增人员，无新增生活废水产生。

（2）化验废水


项目设有监测室，用于化验污水厂尾水。使用酸、碱、盐、氧化剂等无机物以及乙醇等有机物作为试剂，以上药剂少量会进入废水中，由于含酸、碱，拟单独收集，经中和处理后与进厂污水一并进入污水处理厂进行处理，该部分废水产生量约0.128m3/d。另监测室在进行水质化验过程中，会使用重铬酸钾试剂，会产生约0.01m3/d的含有铬重金属化验室废液，收集后交有资质单位处理。


③0.7MW醇基燃料锅炉排水量

根据《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》内的（表4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”）可知，醇基燃料锅炉产生废水按1.33吨/吨-原料计（锅炉排污水0.968吨/吨燃料，软化处理废水0.362吨/吨-燃料，），本项目年用醇基燃料34.82t，则1台0.7MW醇基燃料锅炉排污水产生量为33.71t/a，0.7MW醇基燃料锅炉软水制备废水产生量为12.6t/a。则0.7MW醇基燃料锅炉排水总量为46.31t/a。


④污泥压滤水

友好区污水处理厂产生的污泥需先经板框压滤机压滤，产生污泥压滤水，友好区污水处理厂污泥处理规模为1.5tDS/d，经板框压滤机脱水至60%，污泥压滤水产生量为180m³/d，65700m³/a，污泥压滤水经厂区内管网排入友好区污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）中一级A标准后最终排入汤旺河。


⑤污水处理厂尾水


本项目属于友好区污水处理厂配套工程，主要扩建和升级更新设备，本次新增污水处理量为2500t/d，912500t/a，本次扩建后，友好区污水处理厂日处理量为7500m3/d，2737500m3/d。污水首先经过预处理阶段的格栅→污水提升泵→调节池，之后进入一体化污水处理设备（改良型EBIS工艺）去除废水中大部分有机物，经过网络絮凝池、沉淀池和滤布滤池一体机处理后通过紫外线消毒，进一步去除污水中的SS和难降解有机物，最终达标排放。同时在污水厂出水口设置在线监测设备，并与当地生态环境保护局联网。设在线监测项目包括流量、COD、氨氮、总氮、总磷、pH等。


表6-1 进出水水中主要污染物去除率

		处理规模


(m3/d)

		污染物

		进水

		出水

		去除率


（%）



		

		

		水质(mg/L)

		负荷(t/d)

		水质(mg/L)

		负荷(t/d)

		



		1000

		pH

		6～9

		6～9

		/



		

		CODCr

		300

		0.30

		50

		0.05

		83.33%



		

		BOD5

		120

		0.12

		10

		0.01

		91.67%



		

		SS

		200

		0.20

		10

		0.01

		95.00%



		

		NH3-N

		45

		0.045

		5（8）

		0.0065

		88.89%



		

		TN

		65

		0.065

		15

		0.015

		76.92%



		

		TP

		6

		0.006

		0.5

		0.0005

		91.67%





表6-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表


		序号

		废水类别

		污染物种类

		排放去向

		排放规律

		污染治理设施

		排放口编号

		排放口设置是否符合要求

		排放口类型



		

		

		

		

		

		污染治理设施编号

		污染治理设施名称

		污染治理设施工艺

		

		

		



		1

		污水处理厂尾水

		COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP

		排入汤旺河

		直接

		/

		友好区污水处理厂

		预处理+EBIS生化池+紫外线消毒

		DW001

		是☑

否□

		☑企业总排


□雨水总排


□清净下水排放


□温排水排放


□车间或车间处理设施排放口





本项目污水处理达到达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准要求后，排入汤旺河。


6.2.1.1污水处理方案


本项目运营期排水包括生活污水和友好区居民生活废水，本厂区排水严格执行雨污分流，产生的各股废水经收集后排至提升泵房，与接管进厂污水一同处理，属于工程工艺流程的一部分。


污水处理工艺流程为污水→预处理→调节池→EBIS生化池→混凝沉淀→滤布滤池→紫外消毒，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准后，通过城市污水管网排放至友好区污水处理厂，最终排入汤旺河。


6.2.1.2区域内污染源控制


（1）本次项目收水范围仅为友好区生活污水，不包含工业废水，严禁未经允许排放不符合污水处理厂收纳废水要求的废水排入污水管网，以确保污水处理厂各处理工序的正常稳定运行；


（2）制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要求后方可进入污水管网。为了确保排入污水管网的各企业污水符合接管要求，建议对主要排污企业污水排口建设在线监测装置，对污水流量、pH、COD、TN、TP和氨氮等浓度进行在线监测，在线监测装置必须与污水处理厂监控室、生态环境局连通，以便接受监督。


（3）为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，各排污企业必须建设足够容量的污水调节池，确保排水水质稳定。


（4）污水处理厂需与主要的污水排放区域之间要有畅通的信息交流管道。一旦排水进入污水处理厂的区域发生事故，应要求区域在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入区域污水处理厂。


（5）雨水经地表汇流至排水沟散排，严格按照监测计划进行监测；


（6）为保护接纳本项目污水处理厂的稳定运行，污水处理厂进水口及尾水排放口按要求设置醒目的标志牌、在线监测仪和流量记录仪，加强对排放尾水水质的监测及纳污水体的例行监测，以避免或减少污染事故的发生。


6.2.1.3运行管理要求


根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求保证设施运行正常，排放水污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。


a）进入水处理排污单位的废水必须达到接管要求后方可进入。当进水水量或水质发生异常情况并影响稳定达标排放时，水处理排污单位应采取有效控制措施，及时调整污水处理运行参数，防止发生运行事故。


b）厂内污水输送管道布设合理，应按要求进行防渗漏处理，防止跑、冒、滴、漏。


c）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。


d）做好排放口管控，正常情况下，厂区内除雨水排放口和废水总排放口外，不得设置其他未纳入监管的排放口。


e）做好厂内雨污分流，加强对厂区初期雨水、地面冲洗水收集处理，避免受污染雨水和其他废水通过雨水排放口排入外环境。


f）在线监测系统


为确保本工程能正常运行，不发生事故排放或偷排，污水处理厂在进水口、出水口安装自动在线监控装置，并与环保部门监测网络联接，使污水厂的运营处在环保部门实时监管范围内，进水总管检测指标包括：流量、化学需氧量、氨氮；废水总排放口监测因子包括：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测）等。


6.2.1.4污水事故排放防治措施


污水处理系统一旦发生停电和重大故障时均需进行事故排放，这种短时污染是无法从根本上避免的，但要减少其发生机会则主要是通过设计中提高处理系统的保证率和加强运行维护管理两个方面来解决。为此在设计中对管道衔接切换，电源回路及设备备用方面应采取必要的措施，使事故发生的机率尽可能降低。其防治措施为：


（1）加强污水处理厂的运行管理，定期维护设备，泵站与污水处理厂采用采用双电源供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品，尽可能避免污水厂的事故排放。


（2）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。


（3）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。


（4）加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。


（5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。


（6）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理 论知识和操作技能进行培训和检查。


（7）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。


（8）污水泵房应设有毒气体监测仪，并配备必要的通风装置。


（9）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。


（10）制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。


（11）如发现尾水超标等事故排放，尾水将通过旁路管道排放至事故池。同时，按水量顺序，通知各工业废水水量大户与污染物大户停泵或闭闸，待事故处理完毕，再开泵或开闸。


6.2.2可能的事故类型分析


经过分析，伊春市友好区污水处理厂发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：


（1）由于生活污水进水不均匀性，导致排放尾水浓度超标。


（2）温度异常，导致生化处理效率降低。


（3）突发性外部事故。


（4）由于操作不当，出现事故性排放。


（5）管网破损。


因此，必须加强污水处理厂运行管理工作，尽可能杜绝事故性排放事件的发生。


6.2.2.1事故防范措施及对策

（1）重视管网的维护与管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接处应防止泄漏，避免污染地下水和浸泡地基；淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，以保证最大限度地收集生活污水。污水干管和支管的设计中，选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。


（2）加强对机械设备的日常维护，一旦发生事故应及时抢修，避免因此而造成的污水溢流入附近水体。


（3）应设置事故应急池，一旦发生事故，将项目废水暂存于事故应急池，禁止废水未经处理直接外排。本项目

（4）应在排污口处设置水质、水量在线监测仪器设备以及主要特征污染物自动监控装置，监测排污口排放水质以及水量。


（5）入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：


①入河排污口编号；


②入河排污口名称；


③入河排污口地理位置及经纬度坐标；


④排入的水功能区名称及水质保护目标；


⑤入河排污口设置单位；


⑥入河排污口设置审批单位及监督电话；


（6）标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。


6.2.2.2污染事故的防治措施


（1）计划停电事故


停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用池子容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水处理厂池子情况确定能够容纳停电期间入厂的污水，以保证厂区污水处理设施正常运行。


（2）临时停电事故


积极组织力量维修。先由本污水处理厂机修人员进行检查，是否是内部线路出现问题，确定是内部线路出现问题后由我厂维修人员进行维修，若经检修短时间内能恢复供电，则抢修结束立即恢复供电。若出现维修人员无法维修的情况，及时联系相关部门进行维修处理，同时将情况报送环保部门，污水厂恢复供电后，立即恢复生产。


环境监测组工作人员委托有资质的检测公司实时监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。


事故排除后，环境应急监测人员持续监测出水环境状况，现场处置组负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。


（3）电气设备故障处置措施


污水处理厂整体厂区在设计中供电采用双电源设计，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂的正常运转。机械设备在选型时考虑采用国外先进产品或者国产同类产品中的先进产品，确保设备具有较高的自控水平，也可将由于电力机械故障造成的事故几率降低。发生电气设备故障提升泵房工作人员应立即通知配电室工作人员切断故障机电设备的供电线路，同时开启备用水泵污水处理，并向上级报告。维修部门及时组织维修人员对故障机电设备进行维修。如果污水提升泵房的备用机泵也出现故障，不能正常运行，被迫停止污水处理生产时，污水处理厂负责人应立即上报上级公司，并指挥污水处理厂维修人员进行抢修。


（4）配电室配电系统发生故障


某一条配电线路发生故障后，工作人员应启用备用配电线路，开启备用机泵进行污水处理。污水处理厂负责人应立即组织维修电工对发生故障的配电系统进行维修。当配电系统全部发生故障，造成停电而停止污水处理时，污水处理厂负责人应及时向公司本部报告。如果由于电源断电和电气设备故障造成较长时间污水处理厂停产，污水处理厂负责人应立即将情况上报公司本部，并组织污水处理厂现场处置组和外请专业维修队抢修，尽快恢复生产。


（5）水质超标应急措施


①出水水质超标


建立可靠的污水处理厂运行监控系统，总排口设监测井，安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，上报生态环境部门，启动应急措施。


环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。


事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，系统调试技术人员负责对污水系统全面调整，确保污水能够达标排放；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况等。


②发现进水出现异常


立即通知通讯小组通知来水区域关闭排放口阀门。


环境监测人员对来水管网进行监测，根据监测结果达标区域正常排放，超标区域治理达标后再排放。


（6）突发暴雨等自然灾害时


根据天气预报，现场处置组预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。


应急保障组将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。


应急保障组增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为止。警戒疏散组负责外出巡视，两人一组，注意防滑。


善后处理组及时检查避雷是否发挥作用。


应急小组成员、车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事故的发生。


（7）水量超过处理能力


发现人员立即上报，及时与环境应急监测组成员联系，并取水样化验CODcr、NH3-N，在达到排放标准及征得上级同意后，将溢流阀打开，直至与处理能力相当。


（8）厂区内和厂区外污水管网爆管等情况


厂区外污水收集管破裂：


①立即通知施工队进行抢修，同时第一时间关闭被损害管道的上游阀门，停止该段管道的供水，以防止压力过大对上游管道造成破坏；


②立即调运槽车，准备将泄漏的污水收集并运往污水处理厂进行处理。降低事故影响。


厂区内污水收集管破裂：


①当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，同时通知值班人员派维修人员来现场进行事故排查；


②有关人员到达现场之后，在保证人身安全的前提下，查找泄漏点，关闭相关的阀门，情况严重时可以关闭总阀门；


③关闭阀门之后切换相关管道将废水暂存，同时监视损坏部分的发展趋势；


④确定抢修方案上报应急事故处理领导小组，获批准后对泄漏点进行抢修。


（9）火灾、爆炸事故


①风险源单元出现火灾、爆炸迹象的，应马上通知全体人员撤离，并采取相应安全措施。


②风险源单元发生火灾、爆炸事故，现场人员应立即报告应急指挥部，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救、灭火，防止爆炸、火灾事故扩大。


③事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援小组快速集结，快速反应履行各自职责投入抢救伤员、灭火行动，并按应急指挥人员要求，向公安消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及向政府及相关部门报告，请求支援。


④各救援小组在消防人员到达事故现场之前，应继续加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。


⑤考虑到有可能形成窒息性气体，救援人员应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。


⑥进行自救灭火、疏导人员、抢救物资、抢救伤员等救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时各组人员应尽快撤离爆炸、火灾现场。


⑦应急事故池未建设完成前：在地势最低处设置围挡，如厂区内沉淀池和调节池有空余时，先将废水抽至沉淀池和调节池内（条件运行下，边进行处理边排放，可减少厂区消防废水储存压力），如无空余时，立即调派罐车，罐车到来之前先在地势最低处加高围挡，将消防废水堵在厂区内；应急事故池建设完成后，将消防废水泵入或将消防废水引流入应急事故池暂存。


（10）PAC、PAM混合液泄漏突发环境事件


①塑料桶储存，地面进行了硬化处理，设置了排风扇；


②设置了标识标牌；


③加药间门口需设置围堰；


④制定了相关操作规程。


（11）污泥运输过程中突发环境事件


①交由有资质单位运输，使用罐车运输；


②设置了标识标牌，运输路线选择居民稍微较少的路段；


③制定了相关操作、运输规程。


6.2.2.3突发事故对策和应急方案


工程运行管理单位须编制《突发环境事件应急预案》，并上报相关主管部门备案。在污水收集、输送和处理过程中，一旦出现突发性事故，必须按预先拟定的方案，进行紧急处理。


友好区污水处理厂于2023年6月完成了《黑龙江龙发友佳环保科技有限公司友好污水处理厂突发环境事件应急预案》

6.2.2.4应急监测


当发生突发性水污染事故或者污染防治设施运行不正常时，可能产生比正常生产情况下更加严重的水环境污染，污水处理厂环境监测站必须马上对事故状态可能造成的污染源及时分析、立即监测，可能产生的事故以及相应的监测情况见表6-3。


表6-3事故应急监测


		事故

		检测项目

		监测污染物



		生产不正常，污水量和污染物浓度增加

		污水处理站进水、出水

		pH、CODc、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS



		污水站运行不正常

		污水处理站进水、出水


污水处理站各环节进水

		pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS



		生产初期试运行

		污水处理站进水、出水


污水处理站各环节进水

		pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS





6.2.2.5建立事故性排放的报告制度


一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理，开展污染事故监测工作。做好排污河段水质的应急监测工作，增加监测频次和参数。及时将事故信息通知下游取水单位，并告知高浓度污染团到达取水口的大概时间，减少事故性排放的社会影响。


6.2.2.6加强应对事故性排放处理设施设备及物质的准备


当污水处理设施出现非正常运行，废水排放超标时，应立即对发生事故的工艺构筑物停止进水，废水截流进入事故池，并安排专业技术人员对发生故障的废水处理设施进行故障排查与抢修。工程污水处理设施恢复正常后，将事故废水排入处理设施重新处理。故针对事故性排放，运营单位日常应设置预防性的处理设施设备和储备相应的应急物资。


6.2.3建立责任追究机制


为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。


6.2.4水处理技术可行性分析


通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）表4可行技术参照表中水处理的可行技术，分析本项目选用的污水处理是否可行，水处理技术对照情况见表6-4。


表6-4  本项目选用污水处理技术与可行技术对照表


		污水类别

		执行


标准

		可行技术

		本项目选用技术

		是否属于可行性技术



		生活污水

		/

		预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节；

		预处理：格栅、调节池

		是



		

		

		生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器；

		生化处理：厌氧缺氧好氧（EBIS一体化污水处理设备，内置厌氧池、缺氧池和好氧池等）

		是



		

		

		深度处理：调节池、混凝沉淀、过滤、紫外线消毒。

		深度处理：紫外线消毒

		是





由表6-4可知，本项目污水处理所采用的预处理、生化处理和深度处理技术均属于《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）表4中可行技术，因此本项目采用的污水处理技术合理、可行。


7环境管理与监测计划

7.1环境管理

7.1.1施工期环境管理


（1）负责施工过程中的日常环境管理；


（2）重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主体工程同时施工，质量是否符合要求。


（3）参与工程环保设施的竣工验收，对不符合质量要求和达不到性能要求的环保设施，不通过验收。


（4）组织环境保护宣传，提高施工人员的环保意识和整体素质。


7.1.2运营期环境管理


（1）“三同时”验收


我国环境保护法规强调，建设项目竣工后，建设单位向当地环境保护部门申请对项目配套建设的环保治理设施与主体工程竣工验收，然后本工程方可正式投产运行。


（2）教育培训


定期组织对职工的环境教育与培训，提高全体职工的环保意识。推广应用环境保护先进技术和经验，开展有关环境保护的科研工作。


7.2环境监测计划

本项目的监测方案及计划按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）执行。


7.2.1进水监测


本项目进水监测的点位和指标及最低频次按照表7-1执行。


表7-1  本项目进水监测指标及最低监测频次


		监测点位

		监测指标

		监测频次



		进水总管

		流量、COD、氨氮

		自动监测



		

		TN、TP

		日



		注1：进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。





7.2.2污水排放监测


本项目属于生活污水集中处理厂，因此废水监测指标按照纳入排污许可管控的污染物指标确定，监测点位及最低监测频次按照表7-2执行。


表7-2  生活污水集中处理厂废水排放监测指标及最低监测频次


		监测点位

		监测指标

		监测频次



		废水总排放口a

		流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮b

		自动监测



		

		悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数

		季度



		

		总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞

		半年



		雨水排放口

		pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物

		月d



		a废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。


b总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。


c接纳工业废水执行的排放标准中含有的其他污染物。


d雨水排放口有流动水排放时按月监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。



		注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。





7.2.3地表水环境质量监测


本项目处理后的尾水排入汤旺河，按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）要求设置监测断面和监测点位，监测指标及最低监测频次按照表7-3执行。


表7-3  地表水环境质量影响监测指标及最低监测频次

		目标环境

		监测指标

		监测断面

		监测频次



		地表水

		常规指标：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等

		友好区污水处理厂排污口上游500m、友好区污水处理厂排污口下游1000m、友好区污水处理厂排污口下游2400m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）、好区污水处理厂排污口下游6000m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		每年丰、枯、平水期至少各监测一次



		

		特征指标a：重金属类、难降解的有机化合物、余氯b等

		

		



		a适用于接收和处理相关废水较多的情况，可根据接收的废水情况确定具体监测指标。


b适用于采用含氯化学品对污水进行消毒的情况。





7.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见下表。


表7-4 本项目污染物排放清单


		种类

		污染源

		污染物

		环境保护措施

		排污口信息

		排放浓度

		排放量

		执行的环境标准



		

		

		

		

		

		mg/L

		t/a

		标准值（mg/L）

		标准名称



		废水

		污水处理工艺

		pH

		预处理+EBIS池+紫外线消毒

		污水总排口

		6-9（无量纲）

		/

		6-9（无量纲）

		《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级标准A标准



		

		

		COD

		

		

		50

		127.43

		50

		



		

		

		BOD5

		

		

		10

		9.13

		10

		



		

		

		SS

		

		

		10

		9.13

		10

		



		

		

		氨氮

		

		

		5（8）

		15.43

		5（8）

		



		

		

		TP

		

		

		0.5

		1.28

		0.5

		



		

		

		TN

		

		

		15

		38.23

		15

		





排污许可证制度衔接


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）及《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函[2019]939 号）的要求，需进行排污许可登记申报工作，项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。


本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）中“四十一、水的生产和供应99 污水处理及其再生利用 462、日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所”，排污口应实施简化管理。项目建成后需及时对申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

8污染物总量控制分析

友好区污水处理厂按照本项目所提出的污染防治措施，将该项目排污量纳入其区域环境中，实现区域污染物排放总量控制。


8.1污染物排放总量控制因子

本次新增污水处理量为2500t/d，使友好区污水处理厂现有5000t/d的处理规模提升至7500t/d的处理规模，废水经处理后排入汤旺河，排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002（含2006年、2025年修改单）一级A标准。


废水总量控制因子：COD、氨氮。


8.2污染物排放总量控制


污染物排放总量控7500m3/d，按365天计，总计年排水量2737500m3/a，COD排放浓度为50mg/L，氨氮为5（8）mg/L，经计算污水处理厂COD和氨氮总量分别为127.43t/a、15.25t/a。


本项目投产实施运营后，污染物排放总量见表8-1。


表8-1  污染物控制总量                   单位：t/a

		污染物名称

		本工程



		

		预测排放量

		核定排放量



		水污染物

		COD

		127.43

		127.43



		

		氨氮

		15.25

		15.25





9环境影响评价结论与建议

9.1地表水环境质量现状评价结论


根据《2024年伊春市生态环境环境质量公报》，2024年伊春市实际监测断面19个，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为15.8%，同比无变化；劣V类水体比例为5.3%，同比升高5.3%。


与2023年度相比，汤旺河伊春区下断面、美溪下断面、翠峦下断面、乌马河下断面、上甘岭下断面、汤旺河下断面、桔园林场断面、朗乡下断面、带岭下断面金山屯下断面、西林下断面、依吉密河新民断面、嘉荫县水质自动监测断面、背景断面水质无明显变化，乌伊岭下断面、红星入境断面、新青下断面、五营下断面、红星出境断面水质有所变差。


9.2地表水环境影响预测评价结论


（1）施工生产废水产生量较小，且经过处理后回用于场区洒水降尘，不外排。施工人员生活污水排入临时化粪池，定期清掏外运堆肥。因此，施工期对地表水影响甚微，能够被周围环境所接受。


（2）运营期：


①根据预测结果，下游核算断面能够满足水环境功能区的水质目标要求。本项目安全余量满足地表水环境质量底线要求。


②本项目建成后，友好区污水处理厂日处理量从5000m3/d增加至7500m3/d，降低可能出现污水溢流的风险，同时，通过优化污水处理工艺，出水水质将得到显著提升，能够更稳定地达到排放标准，进一步减少对汤旺河断面水质的潜在影响。此外，项目实施后还将加强对污水处理厂运行状态的实时监控，确保处理设施高效稳定运行，为区域水环境质量的持续改善提供有力保障。


9.3总量控制结论


本项目污染物总量控制指标如下：


水污染物总量：COD127.43t/a、氨氮15.25t/a。


9.4建议


（1）加强出水水质达标控制


（2）日常管理工作，制定排水口水质监测计划。伊春市友好区污水处理厂已经开展了污水处理厂水质在线监测，安装了水质在线监测设施，保证处理后的废水能够稳定达标排放，在今后的运行管理中，应持续进行在线监测的基础工作。


（3）制定风险防范措施和应急预案，并做好演练工作。一旦发生事故，立即向水行政主管部门和环境保护部门报告，并采取相应的风险控制措施。运行期应加强排污口周围的环境管理工作，做好排污口周围垃圾清理工作。

地表水环境影响评价自查表


		工作内容

		自查项目



		影响识别

		影响类型

		水污染影响型(；水文要素影响型□



		

		水环境保护目标

		饮用水水源保护区□；饮用水取水口(；涉水的自然保护区□；重要湿地□；


重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他(



		

		影响途径

		水污染影响型

		水文要素影响型



		

		

		直接排放(；间接排放(；其他(

		水温□；径流□；水域面积□



		

		影响因子

		持久性污染物(；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；


pH值□；热污染(；富营养化□；其他□

		水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□



		评价等级

		水污染影响型

		水文要素影响型



		

		一级□；二级(；三级A□；三级B(

		一级□；二级□；三级□



		现状调查

		区域污染源

		调查项目

		数据来源



		

		

		已建(；在建(；拟建(；


其他□

		拟替代的污染源(

		排污许可证☑；环评□；环保验收□；既有实测(；现场


监测☑；入河排放口数据□；其他(



		

		受影响水体水环境质量

		调查时期

		数据来源



		

		

		丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(

春季(；夏季(；秋季(；冬季(

		生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(



		

		区域水资源开发利用状况

		未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□



		

		水文情势调查

		调查时期

		数据来源



		

		

		丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

		水行政主管部门□；补充监测(；其他□



		

		补充监测

		监测时期

		监测因子

		监测断面或点位



		

		

		丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(

春季(；夏季(；秋季(；冬季(

		水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计24项。

		监测断面或点位个数（4）个



		现状评价

		评价范围

		河流：长度（12）km；湖库、河口及近岸海域：面积（
）km2



		

		评价因子

		（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群）



		

		评价标准

		河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类(

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□


规划年评价标准（2024年）



		

		评价时期

		丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(

春季(；夏季(；秋季(；冬季(



		

		评价结论

		水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标(

水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标(

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标(；不达标□

底泥污染评价□


水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价(

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□

		达标区(

不达标区(



		影响预测

		预测范围

		河流：长度（6）km；湖库、河口及近岸海域：面积（
）km2



		

		预测因子

		（化学需氧量、氨氮）



		

		预测时期

		丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□


春季□；夏季□；秋季□；冬季□


设计水文条件□



		

		预测情景

		建设期□；生产运行期(；服务期满后□

正常工况(；非正常工况(

污染控制和减缓措施方案(

区（流）域环境质量改善目标要求情景□



		

		预测方法

		数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式(：其他□



		影响评价

		水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

		区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□



		

		水环境影响评价

		排放口混合区外满足水环境管理要求(

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(

满足水环境保护目标水域水环境质量要求(

水环境控制单元或断面水质达标(

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□


水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(



		

		污染源排放量核算

		污染物名称

		排放量/（t/a）

		排放浓度/（mg/L）



		

		

		（COD）

		45.63

		50



		

		

		（BOD5）

		9.13

		10



		

		

		（SS）

		9.13

		10



		

		

		（氨氮）

		4.56

		5（8）



		

		

		（TP）

		0.46

		0.5



		

		

		（TN）

		13.69

		15



		

		替代源排放情况

		污染源名称

		排污许可证编号

		污染物名称

		排放量/（t/a）

		排放浓度/（mg/L）



		

		

		（
）

		（
）

		（
）

		（
）

		（
）



		

		生态流量确定

		生态流量：一般水期（
）m3/s；鱼类繁殖期（
）m3/s；其他（
）m3/s


生态水位：一般水期（
）m；鱼类繁殖期（
）m；其他（
）m



		防治措施

		环保措施

		污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他(



		

		监测计划

		

		环境质量

		污染源



		

		

		监测方式

		手动(；自动(；无监测(

		手动(；自动(；无监测(



		

		

		监测点位

		友好区污水处理厂排污口上游500m、友好区污水处理厂排污口下游1000m、友好区污水处理厂排污口下游2400m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）、好区污水处理厂排污口下游6000m（临伊春中心城区东升地下水饮用水水源保护区断面）

		废水总排放(



		

		

		监测因子

		pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等

		流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数



		

		污染物排放清单

		(



		评价结论

		可以接受(；不可以接受(
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