2026年7月27日伊春市友好生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价
文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年7月27日-2026年7月31日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系电话：0458-3298062
通讯地址：黑龙江省伊春市友好区和平路56号伊春市友好生态环境局
邮编：153031       公示网址：http://www.yhq.gov.cn
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	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况
	拟批复意见

	1
	伊春市友好区双子河左堤水毁修复工程
	黑龙江省伊春市友好区双子河
	友好区农业农村局
	黑龙江国乾生态环境咨询有限公司
	 本项目为改建类防洪除涝工程，修复护岸4处总长1448m，修复堤防3处总长299m；堤防防洪标准30年一遇，护岸按10年一遇洪水位设计，护岸采用格宾石笼结构，堤防护坡采用C30F200现浇混凝土。项目总投资680.00万元，环保投资29.63万元，环保投资占比4.36%。
	1.陆生生态、黑土与水土流失
影响：施工扰动地表、破坏临时占地植被，易引发黑土流失，惊扰区域野生动植物。
措施：施工前剥离20cm黑土集中拦挡苫盖，完工全部回覆并播乡土草籽恢复植被；划分三大水土保持分区，裸露坡面全覆盖密目网，配套临时截排水沟、沉砂池；全线设置禁猎警示牌，避开动植物繁殖期高噪施工，严控施工红线。
2.水环境
影响：涉水施工扰动水体增加悬浮物，施工废水、油污、生活污水存在入河风险。
措施：施工废水经沉淀全部回用降尘，严禁直排双子河；机械油箱铺设防渗垫；生活区设防渗旱厕，污水定期清掏；涉水作业安排枯水期，上下游设置水质监测断面，超标立即停工；建筑垃圾、弃土禁止倾倒河滩河道。
3.大气环境
影响：土方开挖、物料运输产生施工扬尘，机械排放尾气。
措施：落实扬尘“六个100%”，围挡喷淋、物料全覆盖、车辆冲洗密闭运输、湿法作业；使用国四及以上低排放工程机械，大风天停止土方施工。
4.声环境
影响：施工机械、运输车辆产生噪声，扰动周边居民与野生动物。
措施：选用低噪设备、配套减振消音；禁止22:00-6:00夜间施工；车辆途经村屯限速禁鸣，厂界执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
[bookmark: _GoBack]5.固体废物
影响：产生弃土、生活垃圾、建筑垃圾、废机油等危废。
措施：弃土全部用作表土回覆；生活垃圾分类清运合规填埋；建筑垃圾统一外运处置；废机油等危废设防渗暂存间，交由资质单位转运，建立完整台账。
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